РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Комбинирование двух оригиналов

Если включить эту функцию, то два документа одинакового размера и ориентации, полученные последовательно, будут отпечатаны на одном листе. Это помогает сэкономить бумагу.

- Данная функция не примнима к документам, чей формат больше, чем A5, B5 JIS, A4, 81/2 × 11 или 81/2 × 51/2. Когда бумага форматов A5, B5 JIS, A4, 81/2 × 11 или 81/2 × 51/2 загружена в аппарат, каждая страница полученного документа печатается на отдельном листе. Когда бумага форматов A5, B5 JIS, A4, 81/2 × 11 или 81/2 × 51/2 загружена в аппарат, каждая страница полученного документа поворачивается и печатается на отдельном листе.

- Если используется бумага, совпадающая по формату и ориентации с полученным документом, то комбинирование двух оригиналов невозможно.

- Если одновременно выбраны функции комбинирования двух оригиналов и 2-стороняя печать, то приоритет имеет 2-стороняя печать и функция комбинирования двух оригиналов отменяется.

- Два документа A5 печатаются на листе A4 рядом.

- Два документа B5 JIS печатаются на листе B4 JIS рядом.

- Два документа A4 печатаются на листе A3 рядом.

- Два документа формата 81/2 × 51/2 печатаются рядом на листе формата 81/2 × 11.

- Два документа формата 81/2 × 11 печатаются рядом на листе формата 11 × 17.

- Эту функцию можно включить или выключить при помощи Параметра пользователя (переключатель 10, бит 1) в меню Функции факса. Значение этого параметра по умолчанию - “Выкл.”. См. раздел “Настройки параметров”.

- Данная функция использует Прием в память

- Настройки параметров