| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Условия для двунаправленной передачи

Для поддержки режима двунаправленной передачи должны быть соблюдены следующие требования:

При соединении с помощью параллельных кабелей.

- Компьютер должен поддерживать режим двунаправленной передачи данных.

- Кабель интерфейса должен поддерживать двустороннюю связь.

- Аппарат должен быть присоединен к компьютеру с использованием стандартных кабелей и разъемов параллельного интерфейса.

- Должен быть установлен флажок [Разрешить двусторонний обмен данными] и снят флажок [Разрешить группировку принтеров в пул] на вкладке [Порты] диалогового окна драйвера принтера.

При подключении к сети

- Должен использоваться стандартный порт TCP/IP.

- Должен быть установлен флажок [Разрешить двусторонний обмен данными] и снят флажок [Разрешить группировку принтеров в пул] на вкладке [Порты] диалогового окна драйвера принтера.

- Если стандартный порт TCP/IP не используется, необходимо выполнить следующие условия:

  - Используется протокол TCP/IP или IPP. (При использовании протокола IPP имя порта IPP должно включать IP-адрес).

  - Должен быть установлен флажок [Разрешить двусторонний обмен данными] и снят флажок [Разрешить группировку принтеров в пул] на вкладке [Порты] диалогового окна драйвера принтера.

При соединении с USB

- Убедитесь, что аппарат подсоединен к порту USB компьютера при помощи интерфейсного кабеля USB.

- Компьютер должен поддерживать режим двунаправленной передачи данных.

- Драйвер принтера PCL 6 поддерживает двустороннюю связь и автоматически обновляет статус аппарата.

- Драйвер принтера PCL 5c поддерживает режим двустороннего обмена данными. Состояние аппарата можно обновлять вручную.