РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Указание номера порта

Если используется IP-адрес и номер порта

При указании адресата IP-факса в зависимости от конфигурации сети получателя может потребоваться указать адрес IPv4 и номер порта принимающего аппарата. Например, если IPv4-адрес получателя "192.168.1.10" и номер порта "2100", укажите "192.168.1.10:2100". Например, если IPv6-адрес получателя “fe80::0123:4567:89ab:cdef” и номер порта "2200", укажите “[fe80::0123:4567:89ab:cdef]:2200”. Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору сети.

Если используется имя узла и номер порта

При указании имени узла в зависимости от конфигурации сети получателя может потребоваться указать имя узла и номер порта принимающего аппарата. Например, если имя узла получателя "IPFAX1", а номер порта "2100", укажите "IPFAX1:2100". Для получения дополнительной информации обратитесь к администратору сети.