| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Использование адресной книги при указании адресатов

Если адресаты запрограммированы в списке адресатов, можно указать адресата, выбрав клавишу адресата из списка адресатов.

Запрограммированные имена отображаются на клавише адресата.

Нажимайте вкладку типа передачи для переключения типа передачи между следующими режимами: факс/IP-факс, интернет-факс, электронная почта или папка.

- Предварительно зарегистрируйте адресатов в списке адресатов. Для получения подробной информации о программировании адресатов см.Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

1. Выберите вкладку типа передачи для переключения типа передачи между режимами "Факс/IP-факс", "Интернет-факс", "Эл. почта" или "папка".

2. Нажмите клавишу с заголовком, для которой запрограммирован требуемый адресат.

   Например, если нужно указать позицию "NewYork Office", запрограммированную на клавишу "LMN", нажмите клавишу [LMN].

3. Нажмите клавишу адресата, запрограммированную для требуемого адресата.

   Если требуемая клавиша адресата не отображается, нажимайте клавиши [] и [], чтобы просмотреть весь список.

   Чтобы отменить выбор, повторно нажмите клавишу адресата. Можно также нажать клавишу [Сброс/Стоп].

   Для выбора дополнительных адресатов повторяйте шаги 2 и 3.

   Адресат установлен, и клавиша адресата выделена.

4. Нажмите клавишу [Пуск].

- Чтобы проверить содержимое кнопок адресатов, напечатайте список адресатов с помощью функции печати адресной книги: Список адресатов в меню Параметры системы. Для получения подробной информации о способах печати см.Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

См. также

Выбор типа заголовка в адресной книге