РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Подключение к интерфейсу

В этом разделе описывается, как определить интерфейс устройства и подключить аппарат в соответствии с имеющейся сетевой средой.

| Для подавления радиочастотных помех следует использовать кабель сетевого интерфейса с ферритовым сердечником.

1. Гнездо А

   В это гнездо можно установить дополнительную интерфейсную плату.

   В это гнездо можно установить одну из следующих интерфейсных плат:

   - Плата интерфейса IEEE1284: Требуется при необходимости подключения кабеля IEEE 1284 к этому устройству. При установке в гнездо A данная плата позволяет вам подключать устройство в компьютеру при помощи кабеля IEEE 1284.

   - Интерфейс беспроводной ЛВС: требуется, если нужно подключить это устройство к беспроводной локальной сети. Если этот модуль установлен в разъем A, то аппарат можно подсоединить к беспроводной локальной сети IEEE 802.11 a или к IEEE 802.11 b/g.

2. Порт USB 2.0 [тип B]

   Порт для подключения кабеля интерфейса USB 2.0 [тип B].

3. Порт 10BASE-T/100BASE-TX

   Порт для присоединения кабеля 10BASE-T или 100BASE-TX

4. Интерфейс узла USB

   Порт для подключения интерфейсного кабеля USB.

   Используйте этот интерфейс для подключения аппарата к устройству аутентификации карт или к устройству считывания карт памяти.

5. Порт Gigabit Ethernet (дополнительно)

   Порт для использования кабеля 1000BASE-T, 100BASE-TX или 10BASE-T

- В гнездо A можно подключить только один модуль: вы можете установить только одну плату интерфейса IEEE 1284 или один блок интерфейса беспроводной ЛВС.

- Порты Ethernet и Gigabit Ethernet нельзя использовать одновременно. Если установлена дополнительная плата стандарта Gigabit Ethernet и оба порта (Gigabit Ethernet и Ethernet) подключены одновременно, то связь с устройством через порт Gigabit Ethernet не будет работать.

См. также

Подключение к интерфейсу Ethernet
Подключение к интерфейсу Gigabit Ethernet
Подключение к интерфейсу USB (тип B)
Подключение устройства к интерфейсу USB узла устройства
Подключение к интерфейсу IEEE 1284
Подключение к интерфейсу беспроводной локальной сети