| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Передача со сжатием JBIG

При использовании сжатия JBIG (Joint Bi-level Image experts Group) оригиналы, отсканированные при использовании параметра [Фото], будут передаваться быстрее, чем при использовании других способов сжатия.

- Эта функция недоступна при передаче по адресам интернет-факсов, электронной почты и в папки.

- Для использования этой функции необходимо, чтобы факсимильный аппарат другого абонента поддерживал как функцию JBIG, так и функцию ECM (только связь G3).