РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Характеристики

Передача и прием факсимильных сообщений

Компонент | Технические характеристики
--- | ---
Стандартный | G3
Разрешение | G3: 8 x 3,85 линий/мм, 200 x 100 т/д (стандартный символ), 8 x 7,7 линий/мм, 200 x 200 т/д (символ с повышенным разрешением), 8 х 15,4 линий/мм (символ с высоким разрешением: устанавливается дополнительно), 16 x 15,4 линий/мм, 400 x 400 т/д (символ со сверхвысоким разрешением: устанавливается дополнительно).
Время передачи | G3: 3 секунды при 28800 бит/с, стандартное разрешение (передача JBIG: 2 секунды)
Способ сжатия данных | MH, MR, MMR, JBIG
Максимальный формат оригинала | Стандартный: A3, 11 × 17 Нестандартный: 297 x 1200 мм, 11 x 47 дюйма
Максимальный размер сканируемого изображения | 297 × 1200 мм (11 × 47 дюймов)
Способ печати | Лазерная печать на обычной бумаге
Скорость передачи | G3: 33,600 / 31,200 / 28,800 / 26,400 / 24,000 / 21,600 / 19,200 / 16,800 / 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 бит/с (система автоматического понижения скорости передачи)

Энергопотребление (Тип 1/Тип 2)

Компонент | Технические характеристики
--- | ---
Прямая передача | около 270 Вт
Передача из памяти | около 230 Вт
Прием в память | около 230 Вт
Прием | около 480 Вт

Энергопотребление (Тип 3/Тип 4)

Компонент | Технические характеристики
--- | ---
Прямая передача | около 220 Вт
Передача из памяти | около 160 Вт
Прием в память | около 160 Вт
Прием | около 650 Вт

Потребление энергии (тип 3 и 4 (модели, оснащенные однопроходным АПД дуплексного сканирования))

Компонент | Технические характеристики
--- | ---
Прямая передача | около 230 Вт
Передача из памяти | около 170 Вт
Прием в память | около 170 Вт
Прием | около 610 Вт

Передача и прием IP-факсов

Компонент | Технические характеристики
--- | ---
Сеть | Стандартно: Интерфейс Ethernet (100 BASE-TX/10 BASE-T) Опционально: Интерфейс Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Беспроводной сетевой интерфейс IEEE 802.11a/b/g
Плотность сканирующей строки | 8 x 3,85 линий/мм, 200 x 100 т/д (стандартный символ), 8 x 7,7 линий/мм, 200 x 200 т/д (символ с повышенным разрешением), 8 х 15,4 линий/мм (символ с высоким разрешением: устанавливается дополнительно), 16 x 15,4 линий/мм, 400 x 400 т/д (символ со сверхвысоким разрешением: устанавливается дополнительно).
Максимальный формат оригинала | Стандартный: A3, 11 × 17 Нестандартный: 297 x 1200 мм, 11 x 47 дюйма
Максимальный размер сканируемого изображения | 297 x 1200 мм, 11 x 47 дюйма
Протокол передачи | Рекомендуется: T.38, TCP, соединение UDP/IP, SIP (совместимый с RFC 3261), H.323 v2
Совместимые аппараты | Аппараты, совместимые с IP-факсом
Функция передачи IP-факса | Укажите адрес IP и отправьте факсимильные сообщения через сеть на аппарат, совместимый с IP-факсом. Также способен отправлять факсы с факса G3, соединенного с телефонной линией через шлюз VoIP.
Функция приема IP-факса | Принимаются факсы, отправленные с аппарата, совместимого с IP-факсом, через сеть. Также способен принимать факсы от G3-факса, соединенного с телефонной линией через шлюз VoIP.

Передача и прием факсимильных сообщений по Интернету

Компонент | Технические характеристики
--- | ---
Сеть | Стандартно: Интерфейс Ethernet (100 BASE-TX/10 BASE-T) Опционально: Интерфейс Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Беспроводной сетевой интерфейс IEEE 802.11a/b/g
Функция передачи | Электронная почта
Плотность сканирующей строки | 200 х 100 т/д (стандартный символ), 200 х 200 т/д (символ с повышенным разрешением), 200 х 400 т/д (символ с высоким разрешением: устанавливается дополнительно)*1, 400 х 400 т/д (символ со сверхвысоким разрешением: устанавливается дополнительно)*1
Формат оригинала: Сканируемая ширина | A3*1, B4 JIS*1, A4
Протоколы обмена данными | Передача SMTP, TCP/IP Прием POP3, SMTP, IMAP4, TCP/IP
Формат электронной почты | Одиночные/многоэлементные, преобразование MIME Форматы вложенных файлов: TIFF-F (сжатие MH, MR*1, MMR*1)
Способ аутентификации | SMTP-AUTH (аутентификация), POP перед SMTP, A-POP
Соединение с Интернетом | Отправка и получение электронной почты с помощью компьютера, имеющего адрес электронной почты.
Метод шифрования (для переадресации) | S/MIME
Функции отправки интернет-факсов | Автоматическое преобразование отправленных документов в формат электронной почты и передача электронной почты. Только при передаче из памяти.
Функции приема интернет-факса | Автоматическое определение и печать прикрепленных файлов TIFF-F (MH) и текста ASCII. Только прием в память.

*1 Полный режим

Передача и прием электронной почты, а также передача в папки

Компонент | Технические характеристики
--- | ---
Сеть | Стандартно: Интерфейс Ethernet (100 BASE-TX/10 BASE-T) Опционально: Интерфейс Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) Беспроводной сетевой интерфейс IEEE 802.11a/b/g
Плотность сканирующей строки | 200 х 100 т/д (стандартный символ)*1, 200 х 200 т/д (символ с повышенным разрешением), 400 х 400 т/д (символ со сверхвысоким разрешением: устанавливается дополнительно)
Максимальный формат оригинала | Стандартный: A3, 11 × 17 Нестандартный: 297 x 1200 мм, 11 x 47 дюйма
Максимальный размер сканируемого изображения | 297 × 1200 мм (11 × 47 дюймов)
Протоколы приема или передачи электронной почты | Передача SMTP, TCP/IP Прием (Печать почты) POP3, SMTP, IMAP4, TCP/IP
Протоколы для отправки файлов в папки | SMB, FTP, NCP, TCP/IP
Форматы электронной почты | Одиночные/многоэлементные, преобразование MIME
Форматы файлов | Передача TIFF (сжатие MH, MR, MMR), PDF Прием (Печать почты) JPEG (JFIF), PDF
Способы аутентификации | SMTP-AUTH (аутентификация), POP перед SMTP, A-POP
Метод шифрования (для переадресации) | S/MIME
Функции отправки электронной почты | Автоматически преобразует документы в формат электронной почты и отправляет их как сообщения электронной почты.
Функции приема электронной почты | Автоматически определяет и распечатывает документы JPEG и PDF, вложенные в принятые сообщения электронной почты.
Функции отправки в папки | Отправляет сканированные файлы по сети в общие папки, папки на сервере FTP или папки NetWare.

*1 При отправке документа в формате TIFF.

См. также

Необходимые технические характеристики аппаратов адресатов интернет-факса