РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# ifconfig

Команда "ifconfig" служит для просмотра и настройки TCP/IP для принтера (IP-адрес, маска подсети, широковещательный адрес, адрес шлюза по умолчанию).

Просмотр настроек

`msh> ifconfig`

Конфигурация IPv4

`msh> ifconfig "interface_name" "address"`

- Если вы не ввели имя интерфейса, то оно автоматически устанавливается как имя интерфейса Ethernet.

- Указать wlan можно только в том случае, если установлен интерфейс IEEE 802.11.

Имя интерфейса | Сконфигурированный интерфейс
--- | ---
ether | Интерфейс Ethernet
wlan | Интерфейс IEEE 802.11

Далее поясняется, как конфигурировать IPv4-адрес 192.168.15.16 на интерфейсе Ethernet.

`msh> ifconfig ether 192.168.15.16`

Конфигурация IPv6

`msh> ifconfig "interface_name" inet6 "address" "prefixlen[1-128]"`

Далее поясняется, как конфигурировать IPv6-адрес в 2001:DB8::100 с префиксом длиной 64 на интерфейсе Ethernet.

`msh> ifconfig ether inet6 2001:DB8::100 64`

Конфигурация сетевой маски

`msh> ifconfig "interface_name" netmask "address"`

Далее поясняется, как конфигурировать маску подсети 255.255.255.0 на интерфейсе Ethernet.

`msh> ifconfig ether netmask 255.255.255.0`

Конфигурация адреса трансляции

`msh> ifconfig "interface_name" broadcast "address"`

Изменение интерфейса

`msh> ifconfig "interface" up`

- При использовании дополнительного модуля интерфейса IEEE 802.11 можно указать интерфейс Ethernet или IEEE 802.11.

- Для получения вышеуказанных адресов обратитесь к системному администратору.

- Если вы не можете добиться установки адресов, используйте конфигурацию по умолчанию.

- IP-адрес, маска подсети и широковещательный адрес для интерфейсов Ethernet и IEEE 802.11 совпадают.

- Конфигурация протокола TCP/IP для интерфейсов Ethernet и IEEE 802.11 одинакова. При изменении интерфейсов новый интерфейс наследует эту конфигурацию.

- Используйте "0x" как два начальных символа шестнадцатеричного адреса.