РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# access

Чтобы просмотреть и настроить контроль доступа, используйте команду "access". Можно также указать два или более диапазона доступа.

Просмотр настроек

`msh> access`

Отображение конфигурации IPv4

`msh> access "ID" range`

Отображение конфигурации IPv6

`msh> access "ID" range6`

Отображение конфигурации маски доступа IPv6

`msh> access "ID" mask6`

Конфигурация IPv4

`msh> access "ID" range "start-address end-address"`

Пример: для указания доступных IPv4-адресов между 192.168.0.10 и 192.168.0.20:

`msh> access 1 range 192.168.0.10 192.168.0.20`

Конфигурация IPv6

`msh> access "ID" range6 "start-address end-address"`

Пример: для указания доступных IPv6-адресов между 2001:DB8::100 и 2001:DB8::200.

`msh> access 1 range6 2001:DB8::100 2001:DB8::200`

Конфигурация маски доступа IPv6

`msh> access "ID" mask6 "base-address prefixlen"`

Пример: для указания доступных IPv6-адресов до 2001:DB8::/32

`msh> access 1 mask6 2001:DB8:: 32`

Инициализация управления доступом

`msh> access flush`

- Для восстановления настроек по умолчанию воспользуйтесь командой "flush", чтобы все диапазоны доступа стали "0.0.0.0" для IPv4 и "::" для IPv6.

- Для каждой записи IPv6 можно указать диапазон или маску. Для диапазона можно выбрать "start-address end-address". Для параметра маски можно выбрать "baseaddress prefixlen".

- Диапазон доступа устанавливает ограничения для компьютеров при использовании аппарата через IP-адрес. Если не требуется вводить ограничение на печать, введите "0.0.0.0" для IPv4 и "::" для IPv6.

- Действительные диапазоны должны определяться от нижнего (исходный адрес) до верхнего (конечный адрес) значения.

- Для IPv4 и IPv6 можно выбрать номер идентификации от 1 до 5.

- С IPv6 можно зарегистрировать и выбрать диапазон и маску для каждого диапазона.

- Маска диапазона IPv6 может быть выбрана между 1 и 128.

- Может быть определено до пяти диапазонов. При опускании целевого номера ввод является недействительным.

- Вы не можете посылать задания печати или получать доступ к Web Image Monitor и выполнять diprint, используя IP-адрес, принадлежащий ограничению.