РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Указание лотка для линий

Используйте эту функцию, чтобы указать выходной лоток для каждого линейного порта.

Для каждого порта (телефон, интернет-факс, IP-факс) можно указать лоток для подачи документов. Например, для облегчения разделения файлов можно задать вывод документов, полученных через порт G3-1, в "Верхний лоток финишера", а документов, полученных через порт G3-2 - в "Сдвижной лоток финишера". Можно также настроить аппарат на вывод документов интернет-факса и обычного факса в различные лотки.

- Для использования этой функции требуется опциональный внутренний лоток, финишер, финишер-брошюровщик или внешний лоток.

- Для использования дополнительной линии G3 требуется установка дополнительного модуля интерфейса G3.

- Для использования этой функции укажите порт и адресата с помощью [Укаж. лоток для линий] в меню Функции факса. Для получения подробной информации об этом параметре см. раздел “Настройки приема”.

- Настройки приема