| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Програм./изменение персональных ячеек

В этом разделе описывается порядок программирования Персональных ячеек.

Могут быть запрограммированы следующие элементы:

- Имя ячейки (обязательно)

  Длиной до 20 знаков.

- SUB-код (обязательно)

  Длиной до 20 знаков и может состоять из цифр [0]-[9], [], [] и пробелов (первым символом не может быть пробел).

- Пароль (на выбор)

  Длиной до 20 знаков и может состоять из цифр [0]-[9], [], [] и пробелов (первым символом не может быть пробел).

  При регистрации пароля перед именем ячейки отображается метка.

- Получатель (на выбор)

  Для каждой персональной ячейки вы можете запрограммировать одного адресата доставки. Укажите в клавише адресата запрограммированного адресата доставки.

1. Нажмите на [Функции факса].

2. Нажмите на [Общие настройки].

3. Нажмите [Настройка ячейки].

4. Убедитесь, что выбрана клавиша [Прогр./Изменить].

5. Выберите ячейку для программирования.

   При программировании новой ячейки нажмите [Не задано].

   Чтобы изменить уже запрограммированную ячейку, нажмите на нее и перейдите к шагу 8.

6. Нажмите на [Персональная ячейка].

7. Введите имя ячейки, а затем нажмите на [OK].

8. Введите код SUB.

   Для изменения SUB-кода нажмите на [Сброс], а затем повторите попытку. Для изменения имени ячейки нажмите на [Имя ячейки], а затем повторите с шага 7.

9. Укажите требуемые настройки.

   Если вы не хотите регистрировать пароль или получателя, перейдите к шагу 16.

10. Нажмите кнопку [Пароль].

11. Введите пароль, а затем нажмите на [OK].

    Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] перед нажатием клавиши [ОК] и повторите ввод.

12. Снова введите пароль, а затем нажмите на [OK].

    Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] перед нажатием клавиши [ОК] и повторите ввод.

    Чтобы изменить пароль после нажатия на клавишу [OK], снова нажмите [Пароль] и повторите шаги 11 и 12, или нажмите [Отмена] и повторите с шага 10.

13. Нажмите на [Получатель].

14. Выберите адресата из списка адресатов, а затем нажмите на [OK].

    Выберите вкладку типа передачи для переключения адресатов между номером факса, адресом Интернет-факса, адресом эл.почты и папкой назначения.

    В списке адресатов факса появляется адресат IP-факса.

15. Нажмите на [Безопасность].

    Если не указана функция безопасности, перейдите к шагу 18.

    В установке безопасности используется аутентификация S/MIME. Для подробной информации о настройках безопасности обратитесь к вашему администратору.

16. Выберите функции безопасности.

    Чтобы указать шифрование для документов доставки, нажмите на [Шифрование]. Для использования функции шифрования адрес должен быть сохранен в Адрес.книге, и включена опция шифрования. Для получения подробной информации о функции Шифрование обратитесь к своему администратору.

    Для вложения подписи в документ для доставки, нажмите [Подпись]. Для получения подробной информацией о функции Подпись обратитесь к своему администратору.

17. Дважды нажмите [OK].

18. Нажмите [Выход].

19. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

- При регистрации пароля перед именем ячейки отображается метка.

- В качестве адресата передачи можно установить адресата факса, Интернет-факса, IP-факса, эл. почты или папки.

- Если указан адресат папки для адресата передачи, можно указать формат файла, используемый для доставки. См. “Настройка параметров” (переключатель 21, бит 3).

- Заголовок факса на доставленных документах не печатается.

- Если документ не может быть доставлен, печатается отчет об ошибке связи и документ сохраняется как конфиденциальный.

- Вы можете редактировать ячейки так же, как они программируются. Однако ячейки, используемые в текущий момент, не могут редактироваться.

- При удалении адресата, зарегистрированного в таблице адресатов, доставка не выполняется, и настройки адресата доставки также удаляются. При изменении адресата доставки документ доставляется измененному адресату. Если адресата указанного типа не существует, можно задать альтернативного адресата. См. “Настройка параметров” (переключатель 32, бит 0).

- Выберите в настройках шифрования [Шифровать все] и зашифруйте отправляемую электронную почту независимо от настроек шифрования в пункте [Безопасность]. За подробной информации о шифровании обратитесь к администратору.

- Электронная подпись ограничивается следующими способами, в зависимости от настроек S/MIME в приложении Web Image Monitor. За подробной информацией об электронной подписи обратитесь к администратору.

  - Если задано [Установить отдельно]:

    Вы можете установить [Подпись] в [Безопасность] и вложить электронную подпись в электронную почту для любой передачи.

  - Если задано [Не использовать подписи]:

    Даже при нажатии на [Безопасность], [Подпись] не появляется.

  - Если задано [Использовать подписи]:

    При отправке эл. почты вкладывается электронная подпись. Настройка [Подпись] в установке [Безопасность] не может быть отменена.

- Настройки параметров