РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Обращение с расходными материалами

В данном разделе приведены инструкции по технике безопасности, касающиеся обращения с расходными материалами для данного устройства.

| Не сжигайте тонер (новый или отработанный) и емкости от него. При этом можно получить ожоги. Тонер воспламеняется при контакте с открытым пламенем.

| Не храните тонер (новый или отработанный) и емкости от него вблизи открытого огня. Это может привести к возгоранию и получению ожогов. Тонер воспламеняется при контакте с открытым пламенем.

| Не сжигайте просыпавшийся или отработанный тонер. Порошок тонера легковоспламеняем и при открытом пламени может вспыхнуть.

| Храните полиэтиленовые принадлежности (пакеты, перчатки и т.д.), поставляемые в комплекте с аппаратом, вне досягаемости маленьких детей. Контакт полиэтиленовых принадлежностей с внешними органами дыхания ребенка (носом, ртом) может вызвать удушье.

| Не раздавливайте и не сжимайте емкости с тонером. Это может привести к высыпанию тонера, результатом которого может стать загрязнение кожных покровов, одежды, пола и случайное проглатывание.

| Храните тонер (отработанный или новый) и картриджи с тонером в местах, недоступных для детей.

| При попадании нового или отработанного тонера в дыхательные пути прополощите горло большим количеством воды и выйдите на свежий воздух. При необходимости обратитесь к врачу.

| При попадании нового или отработанного тонера в глаза немедленно промойте их большим количеством воды. При необходимости обратитесь к врачу.

| При попадании нового или отработанного тонера в желудок необходимо выпить большое количество воды, чтобы уменьшить его концентрацию. При необходимости обратитесь к врачу.

| При удалении застрявшей бумаги или замене тонера не допускайте попадания тонера (нового или отработанного) на свою одежду. В случае попадания тонера на одежду промойте загрязненный участок холодной водой. Под действием горячей воды тонер въедается в ткань так, что пятно становится невозможно удалить.

| При удалении застрявшей бумаги или замене тонера не допускайте попадания тонера (нового или отработанного) на свою кожу. Если тонер попал на кожу, тщательно промойте этот участок водой с мылом.

| Не пытайтесь выполнять печать на листах, скрепленных скобками, алюминиевой фольге, копировалной бумаге или на любом виде проводящей ток бумаги. Это может привести к риску пожара.