РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Возврат отпр.

В этом разделе описывается, как задать переадресацию.

Укажите специального отправителя путем программирования.

- Для каждого специального отправителя может быть зарегистрирован один адресат переадресации. Для регистрации двух и более адресатов переадресации используйте групповых адресатов. Однако в группе можно указать не более 498 адресатов.

Нажмите на [Возврат отпр.].

Выберите [Вкл.] или [Выкл.].

При выборе [Выкл] перейдите к шагу 7.

Укажите Конечного получателя, используя список адресатов, а затем нажмите на [OK].

Выберите вкладку типа передачи для переключения адресатов между номером факса, адресом Интернет-факса, адресом эл.почты и папкой назначения.

В списке адресатов факса появляется адресат IP-факса.

Нажмите на [Безопасность].

Если не указана функция безопасности, перейдите к шагу 7.

В установке безопасности используется аутентификация S/MIME. Для подробной информации о настройках безопасности обратитесь к вашему администратору.

Выберите функции безопасности.

Для указания шифрования документов переадресации нажмите на [Шифрование]. Для использования функции шифрования адрес должен быть сохранен в Адрес.книге, и включена опция шифрования. Для получения подробной информации о функции Шифрование обратитесь к своему администратору.

Чтобы вложить электронную подпись в документ переадресации, нажмите на [Подпись]. Для получения подробной информацией о функции Подпись обратитесь к своему администратору.

Нажмите [OK].

Нажмите [OK].

- Выбор [Аналог.баз.парам.] ведет к тем же настройками, сделанным для параметра "Переадресация" в меню "Уст.прием.".

- Если указан адресат папки для переадресации, можно указать формат файла, используемый для переадресации. См. “Настройка параметров” (переключатель 21, бит 3).

- Удаление адресата, указанного в качестве адресата переадресации, из списка адресатов приводит к удалению параметров удаляемого адресата переадресации, поэтому их необходимо зарегистрировать повторно. Если адресат изменен, документ передается новому адресату. Если адресата указанного типа не существует, можно задать альтернативного адресата. См. “Настройка параметров” (переключатель 32, бит 0).

- Выберите в настройках шифрования [Шифровать все] и зашифруйте отправляемую электронную почту независимо от настроек шифрования в пункте [Безопасность]. За подробной информации о шифровании обратитесь к администратору.

- Электронная подпись ограничивается следующими способами, в зависимости от настроек S/MIME в приложении Web Image Monitor. За подробной информацией об электронной подписи обратитесь к администратору.

  - Если задано [Установить отдельно]:

    Вы можете установить [Подпись] в [Безопасность] и вложить электронную подпись в электронную почту для любой передачи.

  - Если задано [Не использовать подписи]:

    Даже при нажатии на [Безопасность], [Подпись] не появляется.

  - Если задано [Использовать подписи]:

    При отправке эл. почты вкладывается электронная подпись. Настройка [Подпись] в установке [Безопасность] не может быть отменена.

- Настройки параметров