РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Серверы DHCPv4, используемые для операций

Следующие серверы DHCP могут обновить записи A и PTR в качестве заместителя аппарата:

- Серверы Microsoft DHCP со стандартными параметрами Windows 2000 Server (Service Pack 3 или более высокой версии)/Windows Server 2003/2003 R2/2008

- ISC DHCP 3.0 или более поздней версии

- Сервер DHCP со стандартными функциями NetWare 5 (или более поздней версии)