РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Использование Web Image Monitor

Запустите веб-браузер.

Введите "http://(IP-адрес или хост-имя аппарата) /" в строке адреса, чтобы получить доступ к принтеру, настройки которого требуется изменить.

Появляется начальная страница Web Image Monitor.

Нажмите [Логин].

Открывается диалоговое окно для ввода имени пользователя и пароля.

Введите имя пользователя и пароль, а затем щелкните на [Логин].

Для информации по настройкам обратитесь к администратору.

Имя пользователя и пароль для входа в систему сохраняются в зависимости от конфигурации вашего веб-браузера. Если не требуется их сохранять, настройте параметры вашего веб-браузера, чтобы данная информация не сохранялась.

В области меню щелкните [Конфигурация].

В разделе "Сеть" щелкните [IPv4].

Убедитесь, что значение [Активн.] выбрано для параметра [WINS] в столбце [Ethernet + Беспроводной LAN], а затем введите IPv4-адрес сервера WINS для параметров [Первичный WINS сервер] и [Вторичный WINS сервер].

Щелкните [OK].

Появится сообщение `“Обновление...”`. Подождите 1 - 2 минуты, а затем щелкните на [OK].

Выйдите из Web Image Monitor.

- Использование Web Image Monitor