РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Двусторонняя печать

В этом разделе описано, как делать двусторонние копии.

Выполняется копирование 2 односторонних страниц или одной двусторонней страницы на двустороннюю страницу.

- Плотность бумаги, которую можно использовать с этой функцией, составляет 60 169 г/м2 (16 ф. высокосортная 90 ф. индекс).

1 стр. 2 стр.

Выполняется копирование 2 односторонних страниц на 1 двустороннюю страницу.

2 стр. 2 стр.

Выполняется копирование 1 двусторонней страницы на 1 двустороннюю страницу.

Ориентация оригинала и завершенные копии

Конечный вид копии будет отличаться в соответствии с выбранной ориентацией оригиналов ( или ).

В таблице показана ориентация изображений на лицевой и обратной стороне копий, а не ориентация подачи.

Нажмите кнопку [2ст./об./посл.].

Убедитесь, что режим [Двуст.печ.] включен. Если режим [Двуст.печ.] неактивен, нажмите кнопку [Двуст.печ.].

Выберите режим [1 стр. 2 стр.] или [2стр. 2 стр.].

Чтобы изменить ориентацию оригинала или копии, нажмите кнопку [Ориентация].

Нажмите [OK].

Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

- Размещая оригиналы на стекле экспонирования, начинайте с первой страницы. При размещении оригиналов в АПД первая страница должна быть сверху.

- Размещая оригиналы на стекло экспонирования или в АПД в режиме Пакет, нажмите кнопку [] по окончании сканирования всех оригиналов.

- Можно также непосредственно выбрать параметры [1стр. 2стр.] или [2стр. 2стр.], нажав кнопку функции копирования. В этом случае переходите к этапу 5.

- Поля можно установить в меню редактирования в Инструментах пользователя. Подробнее о меню "Редактировать" см. в разделе "Редактировать".

- При пользовании данной функцией можно применять бумагу, указанную ниже:

  - A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 11 × 17,

    11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 8K, 16K

- При пользовании данной функцией не следует применять бумагу, указанную ниже:

  - Калька

  - Этикеточная бумага (самоклеящиеся этикетки)

  - Прозрачные пленки

  - Открытки

  - Конверты

  - Тонкая бумага

  - Плотная бумага

- Если нечетное количество оригиналов помещено в устройство АПД, обратная сторона последней страницы скопированной бумаги остается без изображения.

- В процессе копирования изображение сдвигается с учетом поля для переплета.

- По умолчанию поле для переплета делается на тыльной стороне.

- Правка

См. также

Ориентация оригиналов и копий