РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# wins

Используйте команду "wins" для конфигурации настроек сервера WINS.

Просмотр настроек

`msh> wins`

- Если IPv4-адреса, полученные из DHCP, отличаются от IPv4-адреса WINS, то адрес DHCP является действительным адресом.

Конфигурация

`msh> wins "interface_name" {on|off}`

- {on} означает "активный", а {off} означает "неактивный".

- Обязательно укажите интерфейс.

- Указать wlan можно только в том случае, если установлен интерфейс IEEE 802.11.

Имя интерфейса | Сконфигурированный интерфейс
--- | ---
ether | Интерфейс Ethernet
wlan | Интерфейс IEEE 802.11

Конфигурация адреса

Используйте следующую команду, чтобы сконфигурировать IP-адрес WINS сервера:

`msh> wins "interface_name" {primary|secondary} "IP address"`

- Используйте команду "primary" для конфигурации IP-адреса основного сервера WINS.

- Используйте команду "secondary" для конфигурации IP-адеса дополнительного сервера WINS.

- В качестве IP-адреса нельзя использовать "255.255.255.255".

Обзор NBT (NetBIOS по TCP/IP) выбора идентификатора

Можно указать область NBT идентификации.

`msh> wins "interface_name" scope "ScopeID"`

- Область идентификации может быть введена с использованием до 31 алфавитно-цифровых символов.

- Обязательно укажите интерфейс.

- Указать wlan можно только в том случае, если установлен интерфейс IEEE 802.11.

Имя интерфейса | Сконфигурированный интерфейс
--- | ---
ether | Интерфейс Ethernet
wlan | Интерфейс IEEE 802.11