| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Подключение к интерфейсу Gigabit Ethernet

В этом разделе описывается подключение кабеля интерфейса Ethernet к порту Gigabit Ethernet.

- Если выключатель основного питания включен, выключите его.

- Используйте следующие кабели Ethernet.

  - При использовании 100BASE-TX/10BASE-T:

    Кабель типа неэкранированная витая пара (UTP) или кабель типа экранированная витая пара (STP), а также кабель категории 5 или выше

  - При использовании 1000BASE-T:

    Кабель типа неэкранированная витая пара (UTP) или кабель типа экранированная витая пара(STP), а также кабель категории 5e или выше

1. Сделайте петли 5 см (2,1 дюйма) (1) от края кабеля Ethernet и прикрепите прилагаемые ферритовые сердечники к каждой петле, как показано.

2. Убедитесь в том, что основное питание устройства выключено.

3. Подключите кабель интерфейса Ethernet к порту Gigabit Ethernet.

4. Подключите другой конец кабеля интерфейса Ethernet к устройству сетевого подключения, например, концентратору.

5. Включите выключатель основного питания устройства.

   1. Индикатор (оранжевый)

      При работе 100BASE-T индикатор светится оранжевым цветом. Если используется порт 10BASE-TX или аппарат не подключен к сети, индикатор не горит.

   2. Индикатор (зеленый)

      Если используется порт 10BASE-TX, индикатор светится зеленым. Если используется порт 100BASE-T или аппарат не подключен к сети, индикатор выключен.

   3. Индикаторы (оранжевый и зеленый)

      При работе 1000BASE-T светятся оба индикатора.

- Подробную информацию о включении выключателя основного питания см. в руководстве "Об этом аппарате".

- Подробную информацию об установке драйвера принтера см. в Руководстве по печати.