РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Настройка сетевой платы

Для отображения настроек платы сетевого интерфейса используйте следующую команду:

- telnet : Используйте команду "show".

Protocol Up/Down

Отображаются следующие протоколы ("Up" - свидетельствует о включении; "Down" - свидетельствует о выключении):.

IPv4, IPv6, IPsec, NetWare, SMB

Device Up/Down

Отображаются следующие устройства ("Up" - свидетельствует о включении; "Down" - свидетельствует о выключении):.

Parallel, USB

Ethernet interface

Показывает скорость Ethernet.

Syslog priority

Отображается "LOG_INFO".

NVRAM version

Отобразает версию NVRAM.

Device name

Отображает имя устройства.

Comment

Отображает комментарий(и).

Location

Отображает местоположение устройства.

Contact

Отображает данные для контакта.

Soft switch

Отображает программируемый выключатель.

TCP/IP

Отображаются следующие элементы: ("Up" - свидетельствует о включении; "Down" - свидетельствует о выключении):.

- Mode(IPv4)

- Mode(IPv6)

  ftp, lpr, rsh, diprint, web, http, ftpc, snmp, ipp, autonet, Bonjour, ssl, nrs, rfu, nbt, ssdp, ssh, sftp, WSD (устройство), WSD (принтер), WSD (сканер), rhpp

- IPv4

  DHCP, Address, Netmask, Broadcast, Gateway

- IPv6

  Stateless, Manual, Gateway, DHCPv6-lite, DUID, DHCPv6 option lifetime

- IPsec

  Manual Mode, Excluded Protocol (https, dns, dhcp, wins)

- EncapType

- Host name

- DNS Domain

- Access Control

  IPv4: Access Entry [1]-[5]

  IPv6: Access Entry [1]-[5]

- SNTP Server

- Time Zone

- SNTP Server polling time

- SYSLOG server

- Home page URL1

- Home page link name1

- Home page URL2

- Home page link name2

- Help page URL

- RHPP Port

- RHPP timeout

NetWare

Отображаются следующие элементы:

- EncapType

- RPRINTER number

- Print server name

- File server name

- Context name

- Switch

  Mode, NDS/Bindery, Packet negotiation, Login Mode

- Print job timeout

- Protocol

- SAP interval time

- NDS Tree Name

- Transfer Protocol

SMB

Отображаются следующие элементы:

- Switch

  Mode, Direct print, Notification

- Workgroup name

- Computer name

- Comment

- Share name [1]

- Protocol

Wireless LAN

Отображаются следующие элементы:

Host name, Communication Mode, SSID, Channel, Security, WEP Authentication, WEP Encryption key number, WEP Encryption keys [1]-[4], WPA Encryption, WPA Authentication, Pre-Shared Key, User name, Domain name, EAP Type, Password, Phase 2 user name, Phase 2 Method TTLS, Phase 2 Method PEAP, Server cert., Intermediate CA, Server ID, Sub domain, Mic check

Ethernet

Отображается следующий элемент:

802.1X Authentication

DNS

Отображаются следующие элементы:

- IPv4

  Server [1]-[3], Selected IPv4 DNS Server

- IPv6

  Server [1]-[3], Selected IPv6 Dns Server, Resolver Protocol

Domain name

Отображаются следующие элементы:

ether, wlan

DDNS

Отображаются следующие элементы:

ether, wlan

WINS

Отображаются следующие элементы:

- ether

  Primary WINS, Secondary WINS

- wlan

  Primary WINS, Secondary WINS

SSDP

Отображаются следующие элементы:

UUID, Profile, TTL

UPnP

Отображается следующий элемент:

URL

Bonjour

Отображаются следующие элементы:

Computer Name (cname), Local Hostname (ether), Local Hostname (wlan), Location, Priority (diprint), Priority (lpr), Priority (ipp), IP TTL, LinkLocal Route for Multi I/F, IPP Port

SNMP

Отображаются следующие элементы:

SNMPv1v2, SNMPv3, protocol, v1Trap, v2Trap, v3Trap, SNMPv1v2 Remote Setting, SNMPv3 Privacy

ssh

Отображаются следующие элементы:

Compression, Port, TimeOut, LoginTimeOut

AuthFree

Отображаются следующие элементы:

- IPv4

  AuthFree Entry [1]-[5]

- IPv6

  AuthFree Entry [1]-[5]

- Parallel

- USB

LPR

Отображаются следующие элементы:

lprm check host, lpr prnerrchk

Certificate

Отображается следующий элемент:

Verification

WS-MFP

Отображаются следующие элементы:

Network Device Name, Comments, Location, Presentation URL, WSD (Device) TCP Port, WSD (Printer) TCP Port, WSD (Printer) Job Timeout, WSD (Scanner) TCP Port, MetadataVersion, UUID

IEEE 802.1X

Отображаются следующие элементы:

User name, Domain name, EAP Type, Password, Phase 2 user name, Phase 2 Method TTLS, Phase 2 Method PEAP, Server cert, Intermediate CA, Server ID, Sub domain

Shell mode

Отображается "Режим пользователя".