| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Серверы DNS, используемые для операций

Для статической установки IP

- Серверы Microsoft DNS со стандартными параметрами Windows 2000 Server/Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2

- BIND 8.2.3 или более поздней версии

Настройка DHCP, когда принтер обновляет запись A

- Серверы Microsoft DNS со стандартными параметрами Windows 2000 Server/Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2

- BIND 8.2.3 или более поздней версии

Для установки DHCP, если сервер DHCP обновляет записи

- Серверы Microsoft DNS со стандартными параметрами Windows 2000 Server/Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2

- BIND 8.2.3 или более поздней версии

- Серверы DNS со стандартными параметрами NetWare 5 (или более поздней версии)

Для установки IPv6

- Серверы Microsoft DNS со стандартными параметрами Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2

- BIND 9.2.3 или более поздней версии