РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Лазерная безопасность для пользователей типа 1 и 2

Это устройство отвечает требованиям IEC60825-1:2007 (EN60825-1:2007) для лазерных изделий класса 1. Это устройство содержит четыре лазерных диода AlGaInP, 9 милливатт, с длиной волны каждого излучателя 648 663 нанометра.

На задней панели аппарата прикреплена следующая этикетка.

Предупреждение:

Эксплуатация устройства, а также использование органов управления и его настройка с нарушением инструкций, приведенных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию излучения.