| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Руководство по компонентам типа 1 и 2

В данном разделе приведены наименования и функции компонентов моделей типа 1 и 2.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия различными предметами. При перегреве устройства возможно возникновение неисправности.

Вид спереди и слева

1. Крышка стекла экспонирования (опция) или Реверсивный АПД (опция)

   (На рисунке показан реверсивный АПД.)

   Опустите крышку стекла экспонирования или реверсивный АПД на оригиналы, помещенные на стекло экспонирования.

   При загрузке стопки оригиналов в реверсивный АПД, документы будут автоматически подаваться один за другим. Реверсивный АПД сканирует обе стороны оригинала - по одной стороне за раз.

2. Стекло экспонирования

   Сюда помещаются оригиналы лицевой стороной вниз.

3. Вентиляционные отверстия

   Предотвращают перегрев устройства.

4. Основной переключатель питания

   Если устройство не работает после включения рабочего выключателя, убедитесь, что выключатель основного питания включен. Если он выключен, включите его. См. раздел "Включение/выключение питания".

5. Панель управления

   См. раздел "Панель управления".

6. Внутренний лоток 1

   Сюда выводятся копии, напечатанные документы и факсимильные сообщения.

7. Передняя крышка

   Откройте для доступа к внутренней части устройства.

8. Лотки для бумаги (лотки 1 2)

   Место для загрузки бумаги.

9. Нижние лотки для бумаги (дополнительно)

   Место для загрузки бумаги.

10. Рабочий переключатель

    Нажмите для включения питания (загорается индикатор рабочего переключателя). Для выключения питания нажмите снова (индикатор рабочего состояния гаснет). См. раздел "Включение/выключение питания".

Вид спереди и справа

1. Вентиляционные отверстия

   Предотвращают перегрев устройства.

2. Обходной лоток

   Используется для копирования или печати на OHP-пленках, бумаге для этикеток (самоклеющиеся этикетки), конвертах и бумаге нестандартных форматов.

3. Удлинитель

   Вытащите этот удлинитель при загрузке в обходной лоток листов, формат которых превышает A4.

4. Нижняя правая крышка

   Откройте эту крышку при замятии бумаги.

Вид сзади и справа

1. Вентиляционные отверстия

   Предотвращают перегрев устройства.

- Панель управления

- Включение / выключение питания