| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# snmp

Используйте команду "snmp" для отображения и редактирования настроек конфигурации SNMP, например, имени сообщества.

Просмотр настроек

Команда "IPX" отображается только при наличии установленной программы NetWare.

`msh> snmp`

- Настройки доступа по умолчанию 1 - следующие:

  Имя сообщества:public

  IPv4-адрес:0.0.0.0

  IPv6-адрес:::

  IPX-адрес:00000000:000000000000

  Тип доступа:только чтение

  Действующий протокол:IPv4/IPv6/IPX

- Настройки доступа по умолчанию 2 - следующие:

  Имя сообщества:admin

  IPv4-адрес:0.0.0.0

  IPv6-адрес:::

  IPX-адрес:00000000:000000000000

  Тип доступа:чтение-письмо

  Действующий протокол:IPv4/IPv6/IPX

- Если добавить "-p", то параметры выводятся не все сразу, а по одному.

- Для отображения текущего сообщества укажите его регистрационный номер.

Дисплей

`msh> snmp ?`

Имя сообщества конфигурации

`msh> snmp "number" name "community_name"`

- Можно конфигурировать десять SNMP настроек доступа, пронумерованных 1-10.

- Не удастся получить доступ к принтеру из программы SmartDeviceMonitor for Admin или SmartDeviceMonitor for Client, если под номерами 1-10 не зарегистрирован "public".При изменении имени сообщества используйте программу SmartDeviceMonitor for Admin и средство настройки SNMP для внесения соответствующих изменений в настройки принтера.

- Имя сообщества может быть введено с использованием до 15 символов.

Удаление имени сообщества

`msh> snmp "number" clear name`

Конфигурация типа доступа

`msh> snmp "number" type "access_type"`

Тип доступа | Тип разрешения доступа
--- | ---
нет | не доступно
read | только чтение
write | чтение и запись
trap | уведомление пользователя о работе trap

Конфигурация протокола

Используйте следующую команду, чтобы включить или отключить протокол. Если отключить протокол, то все параметры доступа по этому протоколу будут отключены.

Команда "IPX" отображается только при наличии установленной программы NetWare.

`msh> snmp {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}`

- Укажите "ipv4" для IPv4, "ipv6" для IPv6 или "ipx" для IPX/SPX.

- {on} означает "активный", а {off} означает "неактивный".

- Все протоколы не могут быть выключены одновременно.

Конфигурация протокола для каждого регистрационного номера

"IPX" отображается только при установленной программе NetWare.

`msh> snmp "number" active {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}`

- Чтобы изменить протокол настроек доступа, используйте следующую команду. Однако если вы включили протокол вышеуказанной командой, ее активирование здесь не действует.

Конфигурация доступа

"IPX" отображается только при установленной программе NetWare.

`msh> snmp "number" {ipv4|ipv6|ipx} "address"`

- Вы можете конфигурировать адрес хоста в соответствии с используемым протоколом.

- Сетевая плата принимает запросы только от тех хостов, IPv4-, IPv6- и IPX-адреса которых имеют тип доступа «только чтение» или «чтение и запись». Введите "0", если требуется, чтобы сетевая плата принимала запросы от любого узла без запроса определенного типа доступа.

- Введите адрес хоста для доставки информации о типе доступа "trap".

- Для того чтобы указать IPv4 или IPv6, введите "ipv4" или "ipv6" с последующим пробелом, а затем адрес IPv4 или IPv6.

- Для того чтобы указать IPX/SPX, введите "ipx" с последующим пробелом, IPX-адрес с последующей точкой, а затем MAC-адрес платы сетевого интерфейса.

Конфигурация sysLocation

`msh> snmp location "character string"`

Удаление sysLocation

`msh> snmp clear location`

Установка sysContact

`msh> snmp contact "character string"`

Удаление sysContact

`msh> snmp clear contact`

Конфигурация функции SNMP v1v2

`msh> snmp v1v2 {on|off}`

- Укажите "on" для включения или "off" для отключения.

Конфигурация функции SNMP v3

`msh> snmp v3 {on|off}`

- Укажите "on" для включения или "off" для отключения.

Конфигурация SNMP TRAP

`msh> snmp trap {v1|v2|v3} {on|off}`

- Укажите "on" для включения или "off" для отключения.

Настройка авторизации для удаленной конфигурации

`msh> snmp remote {on|off}`

- Укажите "on" для включения или "off" для отключения настройки SNMP v1v2.

Отображение конфигурации SNMP v3 TRAP

`msh> snmp v3trap`

`msh> snmp v3trap [1-5]`

- При вводе номера от 1 до 5 будут отображаться настройки только для этого номера.

Конфигурирование посылки адреса для SNMP v3 TRAP

"IPX" отображается только при установленной программе NetWare.

`msh> snmp v3trap [1-5] {ipv4|ipv6|ipx} "address"`

Конфигурирование отправки протокола для SNMP v3 TRAP

"IPX" отображается только при установленной программе NetWare.

`msh> snmp v3trap [1-5] active {ipv4|ipv6|ipx} {on|off}`

Конфигурирование учетной записи пользователя SNMP v3 TRAP

`msh> snmp v3trap [1-5] account "account_name"`

- Введите имя учетной записи, используя до 32 алфавитно-цифровых символов.

Удаление учетной записи пользователя SNMP v3 TRAP

`msh> snmp v3trap [1-5] clear account`

Конфигурирование алгоритма шифрования SNMP v3

`msh> snmp v3auth {md5|sha1}`

Конфигурирование шифрования SNMP v3

`msh> snmp v3priv {auto|on}`

- Задайте "auto" для автоматической настройки шифрования.

- Если выбрать "on", нешифрованная связь будет недоступной. Возможной будет только шифрованная связь.

- Шифрованная связь означает, что на аппарате установлен зашифрованный пароль.

- Для использования средства настройки SNMP вам сначала необходимо загрузить программу SmartDeviceMonitor for Admin c веб-сайта производителя и установить ее на компьютере. Для получения информации о загрузке приложения SmartDeviceMonitor for Admin обратитесь к местному дилеру.