| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Условия эксплуатации устройства

В данном разделе приведены инструкции по безопасности, касающиеся условий эксплуатации устройства.

| Не пользуйтесь легковоспламеняющимися спреями или растворителями вблизи аппарата. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

| Не помещайте на аппарат и рядом с ним вазы, цветочные горшки, чашки, косметические принадлежности, медикаменты, небольшие металлические предметы и емкости с водой или любой другой жидкостью. В случае проливания жидкости, а также попадания таких предметов и веществ в аппарат, существует риск поражения электрическим током или возгорания.

| Не устанавливайте аппарат во влажном или запыленном месте. Это может стать причиной пожара или поражения электротоком.

| Не устанавливайте аппарат на неустойчивой или наклонной поверхности. Опрокидывание аппарата может привести к травме.

| Не ставьте на устройство тяжелые предметы. Это может привести к переворачиванию устройства и возможной травме.

| Аппарат необходимо устанавливать в просторном, хорошо проветриваемом помещении. Хорошая вентиляция особенно важна при интенсивном пользовании аппаратом.

| Не подвергайте аппарат воздействию соленосного воздуха и коррозионных газов. Аппарат также нельзя устанавливать в местах проведения химических экспериментов (например, лаборатории). Это может привести к неисправности аппарата.

| Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. Это может привести к риску возникновения пожара в результате перегрева внутренних компонентов устройства.

| Уровни шума устройства, превышающие LWAd > 63 дБ (A), не подходят для использования на рабочем столе, поэтому его следует устанавливать в другом помещении.