| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Оптимальные условия окружающей среды

В этом разделе перечислены меры предосторожности, которые рекомендуется принять при установке аппарата.

| Не устанавливайте аппарат во влажном или запыленном месте. Это может стать причиной пожара или поражения электротоком.

| Не устанавливайте аппарат на неустойчивой или наклонной поверхности. Опрокидывание аппарата может привести к травме.

| После перемещения устройства используйте фиксаторы колесиков, чтобы зафиксировать его на месте. В противном случае устройство может переместиться или упасть, что может привести к получению травмы.

| Аппарат необходимо устанавливать в просторном, хорошо проветриваемом помещении. Хорошая вентиляция особенно важна при интенсивном пользовании аппаратом.

| Не подвергайте аппарат воздействию соленосного воздуха и коррозионных газов. Аппарат также нельзя устанавливать в местах проведения химических экспериментов (например, лаборатории). Это может привести к неисправности аппарата.

| Уровни шума устройства, превышающие LWAd > 63 дБ (A), не подходят для использования на рабочем столе, поэтому его следует устанавливать в другом помещении.

- Температура: 10 32 °C (50 89.6 °F) (влажность 54% при 32 °C, 89.6 °F)

- Влажность: 15 80% (температура 27 °C, 80.6 °F при 80%)

- Прочное и ровное основание.

- Аппарат должен быть установлен горизонтально с точностью до 5 мм (0,2 дюйма) как в направлении спереди назад, так и в направлении слева направо.