| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Сканирование множественных страниц как один файл

В этом разделе изложена процедура отправки многостраничных оригиналов в виде многостраничного файла или сохранения их в виде одиночного файла.

- Чтобы отправить множественные оригиналы как многостраничный файл, в меню [Отпр.Имя файла/Тип] выберите многостраничный тип файла. Для получения подробной информации о типах файлов см."Указание типа файла".

1. Нажмите [Тип подачи ориг.].

2. Выберите [Пакет] или [ПАПД].

   Чтобы сканировать оригиналы со стекла экспонирования, выберите [Пакет]. Чтобы сканировать оригиналы с помощью АПД, выберите [ПАПД]. Для получения подробной информации об опциях [Пакет] и [ПАПД] см."Пакет, ПАПД".

3. Нажмите [OK].

4. Установите оригиналы.

5. Выполните настройки для отправки или сохранения.

6. Нажмите клавишу [Пуск] для сканирования оригиналов.

   Если вы выбрали [Пакет], разместите дополнительные оригиналы, а затем нажмите клавишу [Пуск].

   Если вы выбрали [ПАПД], то при размещении дополнительных оригиналов сканирование запускается автоматически. После завершения сканирования оригиналов поместите следующие оригиналы.

   Повторяйте этот шаг, пока не будут отсканированы все оригиналы.

7. После завершения сканирования всех оригиналов нажмите клавишу [].

   Начнется сохранение или передача.

- Если вы выбрали [Пакет], то оригиналы могут быть отсканированы с помощью АПД.

- При сканировании оригиналов с помощью стекла экспонирования в зависимости от настроек [Время ожид.след.ориг: Стекл.эксп.] в меню [Функции скан.] аппарат ожидает дополнительные оригиналы, даже если [Пакет] не выбран в [Тип подачи ориг.]. Для получения подробной информации об опции [Время ожид.след.ориг: Стекл.эксп.] см. "Настройки сканирования".

- Если в меню [Функции скан.] параметр [Уст.время ожидания] установлен для [Время ожид.след.ориг: Стекл.эксп.] или [Время для следующего оригинала], положите дополнительные оригиналы в указанное время. Когда обратный отсчет заканчивается, начинается автоматическая передача или сохранение файлов. Чтобы начать передачу или сохранение до завершение отсчета, нажмите клавишу []. Отсчет отменяется, если установки сканирования или другие настройки изменены в это время. Поместите дополнительные оригиналы и нажмите клавишу [Пуск]. Аппарат сканирует оригиналы, а отсчет возобновляется. Для дополнительной информации о [Время ожид.след.ориг: Стекл.эксп.] и [Время для следующего оригинала] см. "Настройки сканирования".

- Если вы выбрали [ПАПД], то после сканирования с АПД становится возможным сканирование со стекла экспонирования. Если это происходит, то для запуска сканирования нужно нажать клавишу [Пуск].

- Пакет, ПАПД

- Выбор типа и имени файла

- Настройки сканирования