РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Блокировка памяти для отправителя

В этом разделе описывается порядок указания Блокировки памяти.

Укажите специального отправителя путем программирования.

Нажмите на [Прием с блок. Памяти отправ.].

Нажмите на [Вкл.] или [Выкл.], а затем на [OK].

- Выбор [Аналог.баз.парам.] ведет к тем же настройками, сделанным для параметра “Прием с блок. памяти” в меню “Уст. прием.”.