| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Настройка ориентации оригинала на TWAIN-сканере

Для правильного отображения ориентации верх/низ сканируемого оригинала на компьютере-клиенте расположение оригинала и выполненные в диалоговом окне управления сканером установки должны соответствовать друг другу.

1. Откройте диалоговое окно управления сканером.

   Подробные сведения о том, как открывать диалоговое окно управления сканером, см. в разделе "Основы работы с сетевым TWAIN-сканером".

2. В списке [Original Scan Method:] выберите место для размещения оригинала.

3. В списке [Orig.Orientn.:], выберите [] или [].

4. В списке [Orientation:], выберите [/], [/], [/] или [/].

5. Если оригинал помещается в АПД, в выпадающем меню [Scan Settings:] выберите [1 Sided], [2 Sided(Top to Top)] или [2 Sided(Top to Bottom)].

- Основная процедура сетевого TWAIN-сканера

См. также

Размещение оригиналов