| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Основная процедура

В этом разделе описывается основная процедура получения копий.

- Если установлена аутентификация кода пользователя, введите свой код (до восьми символов) с помощью цифровых клавиш, чтобы аппарат принял задание копирования. Подробности об инструментах администратора см. в руководстве по управлению сетью и системным параметрам.

- Если установлен параметр Простая аутентификация, Аутентификация Windows, Аутентификация LDAP или Аутентификация сервера интеграции, введите имя пользователя и пароль, чтобы аппарат принял задание на копирование. Спросите у администратора имя пользователя и пароль. Подробнее см. руководство "Об этом аппарате".

- Для копирования на другой тип бумаги, отличный от обыкновенной бумаги, укажите ее тип в меню Инструменты пользователя. Для получения подробной информации см. руководство по управлению сетью и системным параметрам.

1. Убедитесь, что сообщение `"Готов"` появилось на экране.

   Если отображается другая функция, нажмите на клавишу [Копирование] на панели управления слева.

   Начальный экран копирования

2. Убедитесь, что не выбраны предыдущие параметры.

   Если сохранились предыдущие настройки, нажмите клавишу [Сброс режимов].

3. Установите оригиналы.

4. Выполните требуемые настройки.

5. Введите количество копий при помощи цифровых клавиш.

   Максимальное количество копий, которое можно задать, - 999.

6. Нажмите клавишу [Пуск].

   Аппарат начинает копирование.

   Размещая оригиналы на стекле экспонирования, по окончанию сканирования последней страницы нажмите клавишу [].

7. По завершении задания копирования нажмите клавишу [Сброс режимов], чтобы произвести сброс всех действующих настроек.

- После выполнения входа не забывайте выполнять выход для предотвращения несанкционированного использования устройства.

- Чтобы остановить аппарат во время выполнения нескольких копий, нажмите на клавишу [Сброс/Стоп].

- Чтобы отменить все функции копирования и вернуть аппарат в стандартный режим, нажмите кнопку [Сброс режимов].

- Чтобы обнулить введенные значения, нажмите на клавишу [Сброс/Стоп] или [Отм.] на экране.

- Для подтверждения настроек нажмите кнопку [Проверить режимы].

- Можно изменить максимальное количество копий с помощью пункта Макс. количество копий в меню Инструменты пользователя. Дополнительную информацию о пункте Макс. количество копий см. в разделе "Основные функции".

- Основные параметры

См. также

Прерывание копирования
Автозапуск
Предварительная установка заданий