| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Windows Vista, Windows Server 2008 - порт WSD

1. Закройте все работающие приложения.

2. В меню [Пуск] выберите [Сеть].

   Появится окно [Сеть] и автоматически начнется поиск устройств.

3. Щелкните правой кнопкой мыши на значок аппарата, а затем на [Установить].

   При появлении диалогового окна [Управление учетными записями пользователей] нажмите [Продолжить].

   Откроется диалоговое окно [Найдено новое оборудование].

4. Выберите вариант [Найти и установить драйвер (рекомендуется)].

   При появлении диалогового окна [Управление учетными записями пользователей] нажмите [Продолжить].

5. Нажмите [Выполнить поиск драйверов на этом компьютере (для опытных пользователей)].

6. Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

   При появлении диалогового окна [Автозапуск] нажмите кнопку [Закрыть].

7. Щелкните [Обзор...], после чего укажите местоположение драйвера принтера.

   Если дисковод компакт-дисков обозначается буквой D, исходные файлы драйвера принтера сохраняются по следующему пути:

   - PCL 5c

     D:\DRIVERS\PCL5C\XP_VISTA\(Язык)\DISK1

   - PCL 6

     D:\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\MUI\DISK1

   Драйвер принтера PCL 6 будет установлен на языке, используемом в операционной системе.

8. Нажмите [Далее].

   В случае появления сообщения [Не удалось проверить издателя этих драйверов] нажмите [Все равно установить этот драйвер].

9. Щелкните [Закрыть].

   Если установка прошла успешно, значок принтера, подключенного к порту WSD будет добавлен в окно [Принтеры].

- Назначенное "WSD" имя порта использует произвольные строки символов. Вы не можете свободно менять его.

- Чтобы прервать установку, нажмите кнопку [Отмена] до завершения установки. При переустановке порта WSD щелкните правой кнопкой мыши значок аппарата в окне [Сеть] и выберите пункт [Удалить].