РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Програм./изменение ячеек для пересылки

В этом разделе описывается порядок начальной установки функции Ячейка для перес..

Эта функция превращает аппарат в станцию ретрансляции факса. Документы, посылаемые с SUB-кодом, совпадающим с SUB-кодом, запрограммированным как Ячейка для перес., принимаются и ретранслируются к запрограммированному получателю.

Поскольку документы могут отправляться к нескольким адресатам в одном запросе на передачу, вы можете сэкономить расходы на телефонную связь при отправке к удаленным адресатам.

Сообщите запрашивающей стороне SUB-код, назначенный функции Ячейка для перес.. Если они хотят, чтобы документ был передан вашим аппаратом, попросите их послать документ, используя функцию передачи с помощью SUB-кода, и укажите этот SUB-код. Если также был введен пароль, сообщите и его, и попросите их ввести его как SID-код.

Вы можете сохранить следующие элементы:

- Имя ячейки (обязательно)

  До 20 знаков.

- SUB-код (обязательно)

  Длиной до 20 знаков и может состоять из цифр [0]-[9], [], [] и пробелов (первым символом не может быть пробел).

- Конечный получатель (обязательно)

  Вы можете сохранить пять конечных получателей (адресатов, к которым переадресовываются документы) для каждой ячейки. Укажите конечных получателей, используя одиночного или группового адресата, запрограммированного ранее в списке адресатов.

- Пароль (на выбор)

  Длиной до 20 знаков и может состоять из цифр [0]-[9], [], [] и пробелов (первым символом не может быть пробел).

  При регистрации пароля перед именем ячейки отображается метка.

Нажмите на [Функции факса].

Нажмите на [Общие настройки].

Нажмите [Настройка ячейки].

Убедитесь, что выбрана клавиша [Прогр./Изменить].

Выберите ячейку для программирования.

При программировании новой ячейки нажмите [Не задано].

Чтобы изменить уже запрограммированную ячейку, нажмите на нее, а затем перейдите к шагу 8.

Нажмите на [Ячейка для перес.].

Ввдите имя ячейки, а затем нажмите на [OK].

Введите код SUB.

Для изменения SUB-кода нажмите на [Сброс], а затем повторите попытку. Для изменения имени ячейки нажмите на [Имя ячейки], а затем повторите с шага 7.

Для программирования конечных получателей выберите станцию приема.

Вы можете сохранить пять станций приема.

Укажите конечных получателей с клавиш адресатов, а затем нажмите на [OK].

Выберите вкладку типа передачи для переключения адресатов между номером факса, адресом Интернет-факса, адресом эл.почты и папкой назначения.

В списке адресатов факса появляется адресат IP-факса.

Станция приема может быть также зарегистрирована как групповой адресат. В этом случае в группе может быть указано не более 498 сторон, включая конечных получателей 1-5.

Чтобы зарегистрировать пароль, нажмите на [Пароль].

Если вы не хотите регистрировать пароль, перейдите к шагу 14.

Введите пароль, а затем нажмите на [OK].

Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] перед нажатием клавиши [ОК] и повторите ввод.

Снова введите пароль, а затем нажмите на [OK].

Если при вводе допущена ошибка, нажмите клавишу [Сброс] перед нажатием клавиши [ОК] и повторите ввод.

Чтобы изменить пароль после нажатия на клавишу [OK], снова нажмите [Пароль] и повторите шаги 12 и 13, или нажмите [Отмена] и повторите с шага 11.

Нажмите на [Безопасность].

Если не указана функция безопасности, перейдите к шагу 17.

В установке безопасности используется аутентификация S/MIME. Для подробной информации о настройках безопасности обратитесь к вашему администратору.

Выберите функции безопасности.

Чтобы указать шифрование для документов, передаваемых на станцию приема, нажмите [Шифрование]. Для использования функции шифрования адрес должен быть сохранен в Адрес.книге, и включена опция шифрования. Для получения подробной информации о функции Шифрование обратитесь к своему администратору.

Чтобы вложить подпись для документов, передаваемых на станцию приема, нажмите на [Подпись]. Для получения подробной информацией о функции Подпись обратитесь к своему администратору.

Нажмите [OK].

Нажмите [OK].

Нажмите [Выход].

Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

- После передачи документов отчет о передаче с использованием SUB-кода не посылается отправителю.

- В качестве станции приема можно установить адресата факса, Интернет-факса, IP-факса, электронной почты или папки.

- Если вы указали адресата папки для передачи, можно указать формат файла, который будет использоваться при отправке на принимающую станцию. См. “Настройка параметров” (переключатель 21, бит 3).

- После передачи документов переданные документы удаляются.

- Если включить данную функцию, аппарат будет распечатывать документы, которые пересылает, и отчет о передаче SUB-кода какждый раз по окончании передачи. Можно отключить печать отчета, используя Параметры пользователя. См. “Настройка параметров” (переключатель 04, бит 1).

- Вы можете редактировать ячейки так же, как они программируются.

- Если вы удаляете адресата, указанного как адресат приема, используя список адресатов, также удаляются параметры этого адресата приема, поэтому они должны быть зарегистрированы снова. Если адресат изменен, документ передается новому адресату. Если адресата указанного типа не существует, можно задать альтернативного адресата. См. “Настройка параметров” (переключатель 32, бит 0).

- Выберите в настройках шифрования [Шифровать все] и зашифруйте отправляемую электронную почту независимо от настроек шифрования в пункте [Безопасность]. За подробной информации о шифровании обратитесь к администратору.

- Электронная подпись ограничивается следующими способами, в зависимости от настроек S/MIME в приложении Web Image Monitor. За подробной информацией об электронной подписи обратитесь к администратору.

  - Если задано [Установить отдельно]:

    Вы можете установить [Подпись] в [Безопасность] и вложить электронную подпись в электронную почту для любой передачи.

  - Если задано [Не использовать подписи]:

    Даже при нажатии на [Безопасность], [Подпись] не появляется.

  - Если задано [Использовать подписи]:

    При отправке эл. почты вкладывается электронная подпись. Настройка [Подпись] в установке [Безопасность] не может быть отменена.

- Настройки параметров