РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Общие настройки

В этом разделе описываются инструменты пользователя в пункте Общие настройки меню Функции факса.

Клавиша быстрого набора (1-3)

Сразу после включения питания в меню отображаются часто используемые функции, запрограммированные для клавиш быстрого набора.

Если выбирается [Вкл], клавиши быстрого набора могут быть запрограммированы следующими элементами:

- Вкл.

  - Пр.эл.почты вручн.

  - Послать позже

  - Объект

  - Текст

  - Увед. приема

  - Рез. пер. эл.почты

  - BCC TX

  - Станд. сообщ.

  - Печ.заг.факса

  - Вставка этик.

  - Закрытая сеть

  - SUB код (SUB код передачи)

  - Прием кода (SEP)

  - Штамп

  - Печ. из пам.

  - Сост.ф-ла пер.

  - Сост. ф-ла пр.

  - Журнал

  - Печатать прин.файл

  - Отч. о сост. пер.

  - Переадресация

  - Пер. в прием

- Off(Выкл.)

Для клавиш быстрого набора можно запрограммировать до трех функций.

Выделенные функции уже установлены.

Настройка по умолчанию для Клавиша быстрого набора 1: [Нет] (не запрограммирована)

Настройка по умолчанию для Клавиша быстрого набора 2: [Сост.ф-ла пер.]

Настройка по умолчанию для Клавиша быстрого набора 3: [Сост. ф-ла пр.]

Сменить заголовок

Выберите заголовок, который требуется отображать в списке адресатов.

По умолчанию: [Заголовок 1]

Поиск адресата

Выберите список адресатов для использования с функцией "Поиск адрес.".

Можно выбрать из Адрес.книги или зарегистрированного сервера LDAP.

Для поиска на сервере LDAP необходимо зарегистрировать сервер LDAP в [Параметры системы] и установить [LDAP поиск] в [Вкл.].

По умолчанию: [Адрес.книга]

Для получения подробной информации о функции “LDAP Поиск” см. Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

Учет переданных страниц

Позволяет вводить на дисплей счетчики передачи и приема, и также суммарные счетчики.

- Отправл. страницы:

  Общее число переданных страниц

- Принятые стр.:

  Общее число принятых страниц

1. Нажмите на [Функции факса].

2. Нажмите на [Общие настройки].

3. Нажмите на [Учет переданных страниц].

4. После проверки отображаемых данных нажмите на [Выход].

5. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

Настроить громкость звука

Настройте громкость звука в режиме Реж.Набора без снятия трубки и Прямая передача.

По умолчанию: [уровень 2]

Настройка ячейки

Следующие функции являются функциями доставки и передачи документов:

- Персональная ячейка

- Информац. ячейка

- Ячейка для перес.

Для получения подробной информации о пункте Настройка ячейки см. раздел “Настройки ячейки”.

Настройки ячейки:Список печати

Можно напечатать список зарегистрированных в настоящее время персональных ячеек, информационных ячеек и ячеек для отправки.

Время отм.реж.наб. без снятия тр.

Используйте эту функцию для указания времени отмены авт. после передачи с помощью набора без снятия трубки.

По умолчанию: [3 минуты]

Удалить прошлые назначения

Можно удалить прошлые назначения, сохраненные в “Прошл.назн.”.

При нажатии на клавишу [Удалить прошлые назначения], появится подтверждающее сообщение. Чтобы удалить прошлые назначения, нажмите на [Удалить].

- Настройки ячейки