РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Настройка в качестве удаленного принтера (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)

Для использования принтера в качестве удаленного принтера в NetWare 4.x, 5 / 5.1 и 6 / 6.5 следуйте описанным иснтрукциям.

- Чтобы использовать принтер в качестве удаленного принтера в NetWare 4.x, 5 / 5.1, 6 / 6.5, установите режим NDS.

- При использовании Pure IP не используйте принтер в качестве удаленного принтера.

Установка с использованием NWadmin

Запустите NWadmin из Windows.

Чтобы получить подробные сведения о Nwadmin см. руководство по NetWare.

Выберите сетевое соединение с очередью принтера. Выберите объект, в дереве каталога которого находится очередь печати, а затем щелкните на [Создать] в меню [Объект].

В окне [Класс нового объекта] щелкните на [Очередь печати], а затем на [OK].

В окне [Имя очереди печати] введите имя очереди печати.

В окне [Объем очереди печати] щелкните на [Просмотр].

В окне [Доступные объекты] щелкните на том, в котором создана очередь печати, а затем на [OK].

Проверьте настройки, а затем щелкните на [Создать].

Установите сетевое соединение с принтером. Выберите объект, в котором находится принтер, а затем щелкните на [Создать] в меню [Объект].

В окне [Класс нового объекта] щелкните на [Принтер], а затем на [OK]. Для NetWare 5, щелкните на [Принтер (не NDPS)].

Введите имя принтера в поле [Имя принтера]

Выберите флажок [Определение доп. свойств], а затем щелкните на [Создать].

Назначьте очередь печати созданному принтеру. Щелкните на [Назначения], а затем [Добавить] в области [Назначения].

В окне [Доступные объекты] щелкните на созданную вами очередь, а затем на [OK].

Щелкните на [Конфигурация], на [Параллельный] в списке [Тип принтера], а затем щелкните на [Связь].

Щелкните на [Ручная загрузка] в области [Тип связи], а затем на [OK]. Проверьте установки, а затем щелкните на [OK].

Установите сетевое соединение с сервером печати. Выберите заданный контекст, а затем нажмите [Создать] в меню [Объект].

В окне [Класс нового объекта] щелкните на [Сервер печати], а затем щелкните на [OK]. Для NetWare 5 щелкните на [Сервер печати (не NDPS)].

В поле [Имя сервера печати:] введите имя сервера печати.

Укажите имя сервера печати, которое было указано в Web Image Monitor.

Выберите флажок [Определение доп. свойств], а затем щелкните на [Создать].

Назначьте принтер созданному серверу печати. Щелкните на [Назначения], а затем [Добавить] в области [Назначения].

В окне [Доступные объекты] щелкните на созданную вами очередь, а затем на [OK].

В поле [Принтеры] выберите принтер, предназначенный для назначения, а затем нажмите [Номер принтера].

Введите номер принтера, а затем щелкните на [OK]. Проверьте установки, а затем щелкните на [OK].

Укажите номер принтера, заданный в качестве номера удаленного принтера в Web Image Monitor.

Запустите сервер печати, введя с панели управления сервера NetWare следующее.

Если сервер печати находится в работе, прекратите выполнение и перезапустите его.

Выйти

`CAREE: unload pserver`

Запустить

`CAREE: load pserver [print server name]`

Введите имя сервера печати в качестве имени контекста, а затем нажмите клавишу [Ввод].

Введите имя принтера в контекстном меню, а затем нажмите клавишу [Ввод].

Установка с использованием Web Image Monitor

Запустите Web Image Monitor.

Нажмите [Логин].

Появляется диалоговое окно для ввода логина имени пользователя и пароля.

Введите логин имени пользователя и пароль, а затем щелкните [Логин].

Для получения дополнительной информации об имени пользователя для входа в систему и пароле обратитесь к администратору сети.

Имя пользователя и пароль для входа в систему сохраняются в зависимости от конфигурации вашего веб-браузера. Если не требуется их сохранять, настройте параметры вашего веб-браузера, чтобы данная информация не сохранялась.

В области меню щелкните [Конфигурация].

В меню "Сеть" щелкните [NetWare].

Подтвердите настройки, а затем щелкните на [OK].

Теперь конфигурирование закончено. Подождите несколько минут и перезапустите Web Image Monitor.

Щелкните [Завершение сеанса].

Выйдите из Web Image Monitor.

- Если не удается распознать принтер, который необходимо настроить, проверьте имя принтера на странице конфигурации, распечатанной на принтере.

- Если имя принтера в списке не существует, согласуйте тип рамки IPX/SPXs для компьютера и принтера. Используйте диалоговое окно [Сеть] в Windows, чтобы изменить тип рамки для компьютера.

- Для получения сведений о программе Web Image Monitor см. раздел "Использование Web Image Monitor".

- Для получения дополнительной информации об именах пользователей для входа в систему и паролях см. Руководство по безопасности, которое является руководством администратора.

- Использование Web Image Monitor