РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Тип оригинала

Если оригинал содержит фотографии, иллюстрации или диаграммы со сложной градацией тонов или оттенков серого, выберите соответствующий тип сканирования, чтобы оптимизировать четкость изображения.

Текст

Выберите [Текст], чтобы отправлять оригиналы, содержащие высококонтрастные черно-белые изображения. Используйте эту настройку, если вы хотите обеспечить только четкость текста, даже если оригинал содержит текст и фотографии.

Текст/Рисунок

Выберите [Текст/Рисунок], чтобы отправлять оригиналы, содержащие высококонтрастную черно-белую графику с улучшенным разрешением. Режим [Текст] обеспечивает более высокую скорость сканирования; режим [Текст/Рисунок] обеспечивает более высокое качество сканирования.

Текст/Фото

Выберите [Текст/Фото], чтобы отправлять оригиналы, содержащие высококонтрастные черно-белые изображения (текст), а также изображения с полутонами (фотографии).

Фото

Выберите [Фото], чтобы отправлять оригиналы, содержащие изображения с полутонами (фотографии или цветные оригиналы).

Нажмите [Установки сканир.].

Убедитесь, что выбран пункт [Тип оригинала].

Выберите требуемый тип оригинала, а затем нажмите [ОК].

- При выборе параметров [Текст/Рисунок], [Текст/Фото] или [Фото] передача будет выполняться дольше, чем при выборе параметра [Текст].

- Если факсимильный документ отправляется с настройками [Текст/Рисунок], [Текст/Фото] или [Фото], а фон полученного изображения загрязнен, следует уменьшить настройку плотности и повторить отправку. Подробную информацию о настройке плотности изображения см. в разделе "Плотность (контрастность)".

- Можно задать, чтобы тип оригинала выбирался сразу после включения электропитания или после нажатия кнопки [Сброс режимов]. См. раздел “Изменение функций по умолчанию на первоначальном дисплее факса”.

- Плотность (контраст)

- Изменение функций по умолчанию на первоначальном дисплее факса

См. также

Передача со сжатием JBIG