| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Сеть

В этом разделе рассматриваются инструменты пользователя в меню Сеть раздела Пар.инте..

IPv4 адрес аппарата

Укажите сетевой IPv4-адрес аппарата.

По умолчанию: [Получ.автом.(DHCP)]

При выборе параметра [Указать] введите IPv4 адрес и маску подсети в формате "xxx.xxx.xxx.xxx" (где символы "x" обозначают цифры).

При выборе параметра [Указать] убедитесь, что IPv4 адрес отличается от адресов других аппаратов в данной сети.

Также отображается физический адрес (MAC адрес).

IPv4 адрес шлюза

Шлюз - это соединение или точка пересечения двух различных сетей.

Укажите адрес шлюза для маршрутизатора или сетевого компьютера, выполняющего функции шлюза.

По умолчанию: [0.0.0.0]

IPv6 адрес аппарата

Отображается сетевой IPv6 адрес аппарата.

- Ссылка-локал.адрес

  Отображается заданный локальный адрес канала.

- Адрес конфиг.вручную

  Отображается адрес ручной конфигурации устройства.

- Установ.адрес: 1-5

  Отображается заданный непостоянный адрес.

IPv6 адрес шлюза

Отображает IPv6-адрес шлюза аппарата.

Устан.адрес автоконфиг.IPv6

Укажите Устан.адрес автоконфиг.IPv6.

По умолчанию: [Активн.]

Конфигурация DNS

Настройте параметры для сервера DNS.

По умолчанию: [Получ.автом.(DHCP)]

При выборе параметра [Указать] введите IPv4-адрес сервера DNS в формате "xxx.xxx.xxx.xxx" (где символы "x" обозначают цифры).

Конфигурация DDNS

Задайте параметры DDNS.

По умолчанию: [Активн.]

IPsec

Укажите значение "Активн." или "Неактивн." для функции IPSec аппарата.

По умолчанию: [Неа ктивн.]

За подробной информацией об этой функции обращайтесь к администратору.

Имя домена

Укажите имя домена.

По умолчанию: [Получ.автом.(DHCP)]

При выборе параметра [Указать] введите доменное имя длиной не более 63 символов.

Конфигурация WINS

Задайте параметры сервера WINS.

По умолчанию: [Вкл.]

При выборе значения [Вкл.] введите IPv4-адрес сервера WINS в формате "xxx.xxx.xxx.xxx" (где символы "x" обозначают цифры).

Если используется DHCP, укажите ID закр.сети. Длина ID закр.сети не должна превышать 31 символа.

Не вводите "255.255.255.255" для основного или дополнительного адреса WINS-сервера.

Действующий протокол

Выберите протокол для работы в сети.

Значение по умолчанию для параметра "IPv4": [Активн.]

Значение по умолчанию для параметра "IPv6": [Неактивн.]

Значение по умолчанию для параметра "NetWare": [Неактивн.]

"NetWare" отображается только при установленной системе Netware.

Значение по умолчанию для параметра "SMB": [Активн.]

Протокол доставки NCP

Выберите протокол доставки NCP.

По умолчанию: [Приоритет TCP / IP]

Если выбрать [Только IPX] или [Только TCP/IP], переключение на другой протокол будет невозможным, даже если соединение по протоколу невозможно. Если параметр "NetWare" в пункте "Действующий протокол" имеет значение [Неактивн.], то можно использовать только протокол TCP/IP.

Тип блоков данных в сети

При использовании NetWare выберите тип фрейма.

По умолчанию: [Автовыбор]

SMB Имя компьютера

Укажите имя компьютера SMB.

Введите имя компьютера длиной до 15 символов.

"*+,/:;<>=?[\]|. и пробелы вводить нельзя.

Имя компьютера не должно начинаться с символов "RNP" и "rnp".

Используйте заглавные буквы.

SMB Рабочая группа

Укажите рабочую группу SMB.

Введите имя компьютера длиной до 15 символов.

"*+,/:;<>=?[\]|. и пробелы вводить нельзя.

Используйте заглавные буквы.

Скорость передачи Ethernet

Установите скорость доступа для сетей.

По умолчанию: [Автовыбор]

Выберите скорость, которая соответствует вашему сетевому окружению. Стандартно выбирается [Автовыбор].

Аутентификация IEEE 802.1X для Ethernet

Выберите метод аутентификации IEEE 802.1X для Ethernet.

По умолчанию: [Неактивн.]

Подробную информацию об аутентификации по протоколу IEEE 802.1X см. в разделе «Настройка IEEE 802.1X».

Восстановление аутентификации IEEE 802.1X в настройках по умолчанию

Можно восстановить значения по умолчанию для параметров аутентификации IEEE 802.1X.

Подробную информацию об аутентификации по протоколу IEEE 802.1X см. в разделе «Настройка IEEE 802.1X».

Тип LAN (сети)

Если установлен модуль интерфейса беспроводной ЛВС, выберите способ соединения.

По умолчанию: [Ethernet]

[Тип LAN (сети)] отображается при установке платы беспроводной ЛВС. Если подключен Ethernet и беспроводная ЛВС, приоритетом обладает выбранный интерфейс.

Команда Ping

Проверьте подключение к сети с помощью команды ping, используя заданный IPv4-адрес.

Если подключиться к сети не удалось, проверьте указанные ниже условия, а затем вновь повторите команду ping.

- Убедитесь, что для параметра "IPv4" в разделе [Действующий протокол] задано значение [Активн.].

- Проверьте, подключено ли устройство с назначенным IPv4-адресом к сети.

- Существует вероятность, что тот же IPv4-адрес уже используется для заданного оборудования.

Разрешить соединение SNMPv3

Установите шифрованную связь SNMPv3.

По умолчанию: [Шифр. / Незашифр. текст]

При выборе параметра [Только шифрование] необходимо установить пароль шифрования для данного устройства.

Разрешить соединение SSL / TLS

Установить шифрованную связь SSL/TLS.

По умолчанию: [Приоритет шифр.текста]

Если задано значение [Только гипертекст], необходимо установить для данного аппарата сертификат SSL.

Имя узла

Укажите имя хоста.

Введите имя хоста длиной не более 63 символов.

Вы не можете ввести имя узла, начинающееся или заканчивающееся символом "тире".

Вы не можете использовать имя узла, начинающееся с "RNP" или "rnp".

Имя аппарата

Укажите имя аппарата.

Длина введенного имени устройства не должна превышать 31 символа.

- Для получения подробной информации о доступе к настройке Параметры системы см. раздел "Доступ к инструментам пользователя".

- Доступ к инструментам пользователя

- Настройка IEEE 802.1X