| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Правка

В этом разделе описываются инструменты пользователя в меню Редактирование раздела Возм.копира/сервера док..

Введите ширину поля для брошюрования с помощью числовых кнопок следующим образом:

- 0 30 мм (с шагом 1 мм)

Введите ширину стертого поля с помощью цифровых кнопок следующим образом:

- 2 99 мм (с шагом 1 мм)

Изображение размером около 1,5 мм (0,06 дюйма) не отображается в качестве ширины разделительной линии при задании сплошных или прерывистых линий.

Лицевое поле: лев./прав.

Установите ширину левого и правого полей лицевой стороны копий в режиме Настройка полей.

По умолчанию: [Слева: 5 мм]

Тыльное поле: лев./прав.

Установите ширину левого и правого полей тыльной стороны копий в режиме Настройка полей.

По умолчанию: [Справа: 5 мм]

Лицевое поле: верх/низ

Установите ширину верхнего и нижнего полей лицевой стороны копий в режиме Настройка полей.

По умолчанию: [В / Н: 0 мм]

Тыльное поле: верх/низ

Установите ширину верхнего и нижнего полей тыльной стороны копий в режиме Настройка полей.

По умолчанию: [В / Н: 0 мм]

1ст. 2ст. авт.поле: В к В

В меню 1стр. 2стр. в режиме Двуст.печ. можно установить поля для тыльной стороны копий.

Поле устанавливается в то же самое значение, что и "Тыльное поле: лев./прав.".

По умолчанию: [Справа: 5 мм]

1ст. 2ст. авт.поле: В к Н

В меню 1стр. 2стр. в режиме Двуст.печ. можно установить поля для тыльной стороны копий.

Используется установка значения в "Тыльное поле: верх/низ".

По умолчанию: [В / Н: 0 мм]

Стереть края шириной

Укажите ширину для стирания краев.

По умолчанию: [10 мм]

Стереть тень оригинала в комб.

В режиме Объедин. можно указать, требуется ли стереть границы шириной 3 мм (0,1 дюйма) по всем четырем краям каждого оригинала.

По умолчанию: [ВКЛ.]

Стереть середину шириной

Эта функция позволяет указать ширину стираемой центральной области.

По умолчанию: [10 мм]

Коп.на лиц.обложку при объед.

В режиме Лицевая обложка есть возможность делать объединенные копии на лицевой стороне копии.

По умолчанию: [Объедин.]

Порядок копир. при объедин.

Можно настроить порядок копирования в режиме Объедин.: "Слева направо" или "Сверху к низу".

По умолчанию: [Слева направо]

Ориентация: буклет, журнал

Выберите, в каком направлении будут открываться копии, изготовленные в режиме Буклет или Журнал.

По умолчанию: [Открыв. налево]

Копир.на стр.обознач.при объед.

Можно создавать объединенные копии на разделительных листах при использовании функции Обозначение/Копия главы.

По умолчанию: [Объедин.]

Раздел.линия при повторе изобр.

В функции Повтор изобр. можно создать разделительные линии следующих типов: Нет, Сплошная, Пунктир А, Пунктир B или Ограничительные метки.

1. Нет

2. Сплошная

3. Прерывистая А

4. Прерывистая В

5. Метки обрезки

Значение по умолчанию параметра "Тип разделительной линии": [Нет]

В режиме "Полноцветный" также можно выбрать цвет разделительной линии.

Значение по умолчанию параметра "Цвет разделительной линии в полноцветном режиме": [Черный]

Цвет разделительной линии нельзя задать, когда выбран режим [Нет].

В режиме "Черно-белый" печать выполняется в черном цвете.

Выбор сплошных или прерывистых линий может привести к образованию области около 1,5 мм (0,06 дюймов) в ширину по длине всей разделительной линии.

Разделит. линия двойных копий

В функции Двойные копии можно выбрать разделительную линию: Нет, Сплошная, Пунктир A, Пунктир B или Ограничительные метки.

1. Нет

2. Сплошная

3. Прерывистая А

4. Прерывистая В

5. Метки обрезки

Значение по умолчанию параметра "Тип разделительной линии": [Нет]

В режиме "Полноцветный" также можно выбрать цвет разделительной линии.

Значение по умолчанию параметра "Цвет разделительной линии в полноцветном режиме": [Черный]

Цвет разделительной линии нельзя задать, когда выбран режим [Нет].

В режиме "Черно-белый" печать выполняется в черном цвете.

Выбор сплошных или прерывистых линий может привести к образованию области около 1,5 мм (0,06 дюймов) в ширину по длине всей разделительной линии.

Разделит. линия при объед.

При использовании функции Объедин. можно создавать разделительные линии следующих типов: Нет, Сплошная, Пунктир A, Пунктир B или Ограничительные метки.

1. Нет

2. Сплошная

3. Прерывистая А

4. Прерывистая В

5. Метки обрезки

Значение по умолчанию параметра "Тип разделительной линии": [Нет]

В режиме "Полноцветный" также можно выбрать цвет разделительной линии.

Значение по умолчанию параметра "Цвет разделительной линии в полноцветном режиме": [Черный]

Цвет разделительной линии нельзя задать, когда выбран режим [Нет].

В режиме "Черно-белый" печать выполняется в черном цвете.

Выбор сплошных или прерывистых линий может привести к образованию области около 1,5 мм (0,06 дюймов) в ширину по длине всей разделительной линии.