РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Электронное уведомление об ошибке

Аппарат посылает отправителю электронное уведомление об ошибке, если он не может осуществить успешный прием конкретного электронного сообщения. С "cc" это уведомление посылается также на адрес электронной почты администратора, если он указан.

- Если входящий Интернет-факс от другой стороны проводится через сервер SMTP, даже при неудаче во время приема, то электронное уведомление об ошибке отправителю не посылается.

- Вы можете выбрать отправку электронного уведомления об ошибке, сконфигурировав параметры пользователя. Подробности о том, как это сделать см. в Руководстве по факсимильной связи.

- Если электронное уведомление об ошибке не может быть отправлено, аппарат распечатывает отчет об ошибке (эл. почта).

- Если ошибка возникает при получении электронной почты через SMTP, сервер SMTP отправляет сообщение об ошибке автору документа.