РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Одновременная последовательная передача с использованием нескольких линейных портов

Стандартная функция последовательной передачи по очереди передает факсимильные сообщения нескольким адресатам в порядке их указания. Однако функция одновременной передачи позволяет отправлять факсы разным адресатам с помощью разных линий.

В результате уменьшается общее время передачи.

- Требуется дополнительный модуль интерфейса G3.

- Возможны максимум три одновременные последовательные передачи (включая ЛВС).

- Если при использовании дополнительного модуля интерфейса G3 заранее установить режим выбора линии "G3 Авто", аппарат будет использовать любую свободную линию G3. Это повышает эффективность работы.

- Эта функция доступна при использовании драйвера сетевого факса.