РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# ipv6

Используйте корманду "ipv6" для отображения и конфигурации настроек IPv6.

Просмотр настроек

`msh> ipv6`

Постоянный IPv6-адрес

`msh> ipv6 stateless {on|off}`

Если выбран параметр "on", IPv6 запрашивает информацию, необходимую для поддержания соединения с маршрутизатором до тех пор, пока питание принтера включено. Эта установка обеспечивает постоянное получение информации от маршрутизатора и периодически обновляет период действия независящего от состояния адреса.