РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Использование порта SmartDeviceMonitor for Client

В этом разделе описывается процедура установки драйвера сетевого факса при помощи порта SmartDeviceMonitor for Client.

Для получения подробной информации о порте SmartDeviceMonitor for Client см. руководство "Об этом аппарате".

- Чтобы использовать эту функцию, сначала загрузите приложение SmartDeviceMonitor for Client с веб-сайта производителя и установите его на компьютер. Для получения информации о загрузке приложения SmartDeviceMonitor for Client обратитесь к местному дилеру.

- Для установки драйверов требуется наличие прав на управление принтерами. Войдите в систему в качестве члена группы администраторов.

Закройте все работающие приложения.

Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Начинается инсталляция.

Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].

Щелкните [Драйвер LAN-Fax].

В диалоговом окне [License Agreement] появится текст лицензионного соглашения на программное обеспечение.

Прочитайте лицензионное соглашение, нажмите кнопку [Я принимаю условия соглашения.], затем нажмите кнопку [Далее >].

Нажмите кнопку [Далее >].

Нажмите дважды на [Printer Name : <LAN-Fax M8>].

Нажмите [Port :], а затем на [Add].

Щелкните [SmartDeviceMonitor], затем [OK].

Чтобы установить параметры порта при использовании TCP/IP, щелкните [TCP/IP], затем [Search].

Появится список принтеров, использующих протокол TCP/IP.

Чтобы установить параметры порта при использовании IPP, перейдите к шагу 12.

Выберите требуемый аппарат, а потом нажмите [OK].

Будут показаны только принтеры, ответившие на широковещательный запрос компьютера. Для выбора аппарата, не приведенного в этом списке, щелкните [Указать адрес], а затем введите IP-адрес или имя хоста аппарата.

Перейдите к шагу 17.

Чтобы установить параметры порта при использовании IPP, щелкните [IPP].

В поле [Printer URL] введите “http://IP-адрес аппарата/printer” в качестве адреса аппарата.

В случае необходимости аутентификации введите "https://IP-адрес принтера/printer" для включения SSL (протокол для шифрования связи). Для использования SSL на компьютере должен быть установлен веб-браузер Internet Explorer 5.0.1 или более поздней версии.(пример IP-адреса: 192.168.15.16)

http://192.168.15.16/printer

https://192.168.15.16/printer

В качестве адреса аппарата можно ввести “http://IP-адрес аппарата/ipp”.

Введите имя для идентификации аппарата в [Имя порта IPP]. Используемое имя не должно совпадать с именами существующих портов.

Если имя здесь не указано, то в качестве имени порта IPP выбирается адрес, введенный в окне [URL принтера].

Щелкните на [Подробные настройки], чтобы выполнить требуемые настройки.

Подробные сведения о настройках см. в справке SmartDeviceMonitor for Client.

Щелкните [OK].

Проверьте, отображается ли порт аппарата в поле [Port :].

Щелкните на [Продолжить].

Начнется процесс установки.

После окончания инсталляции выберите одну из опций для перезапуска компьютера сейчас или позднее, а затем щелкните на [Готово].

Для завершения установки перезагрузите компьютер.

- Чтобы прервать установку выбранных драйверов, нажмите кнопку [Отмена] до завершения установки.

- В некоторых конфигурациях операционной системы функция автоматического запуска не работает. Если это произошло, дважды щелкните по файлу “SETUP.EXE”, расположенному в корневой папке диска, или щелкните по [Run SETUP.EXE] в диалоговом окне [AutoPlay].