РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Обозначение

Используйте эту функцию для печати определенных страниц на разделительные листы или для вставки разделительного листа перед каждой указанной страницей.

- Копия

- Чистый

- Обходной лоток нельзя указать в качестве Главн.лоток.

- Перед использованием этой функции выберите лоток для листов назначения в разделе Лот.раздел.лист в меню "Инструменты пользователя". Для получения подробной информации см. руководство по управлению сетью и системным параметрам.

Нажмите кнопку [Обложка/разд.л.].

Нажмите кнопку [Обозн./глава].

Выберите режим [Обозн.:Копия] или [Обозн.:Бланк].

Выберите номер главы, нажав на соответствующую клавишу.

Чтобы выбрать страницы с 11 по 20 (главы), нажмите кнопку [11-20].

С помощью цифровых клавиш введите номер первой страницы главы и нажмите клавишу [].

Чтобы указать номер другой страницы, повторите шаги 3 и 5.

Одновременно может быть указано до 20 страниц.

Выберите лоток с бумагой для основных страниц оригинала.

Настроив все параметры, нажмите дважды кнопку [OK].

- Чтобы изменить введенное значение, нажмите на соответствующую кнопку и введите новое значение.

- При размещении листов обозначения в обходном лотке, они должны быть того же формата и той же ориентации, что и основные листы.

- Если не выбран параметр [Обозн.:Бланк], указанные страницы будут исключены из подсчета страниц.

- При выборе режима Двуст.печ. (1стр. 2стр.) указанные страницы всегда будут коприроваться на переднюю сторону, как в режиме Главы.