РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Конфигурация принтера

Можно проверить конфигурацию принтера с помощью telnet.

В данном разделе описана процедура проверки входного и выходного лотков и языка принтера.

- UNIX: Используйте параметр "info" и команды "rsh", "rcp", "ftp" и "sftp". "rsh" и "rcp" не могут использоваться в среде Windows.

- telnet: Используйте команду "info".

Входной лоток
Элемент | Описание
--- | ---
Номер | Идентификационный номер лотка для бумаги
Наименование | Имя лотка для бумаги
Формат бумаги | Размер бумаги, загруженной в лоток для бумаги
Статус | Текущее состояние лотка для бумаги Normal: Обычное NoInputTray: Лоток отсутствует PaperEnd: Нет бумаги

Выходной лоток
Элемент | Описание
--- | ---
Номер | Идентификационный номер выходного лотка бумаги
Наименование | Имя выходного лотка
Статус | Текущее состояние выходного лотка Normal: Обычное PaperExist: Бумага есть OverFlow: Заполнено бумагой Error: Другие ошибки

Язык принтера
Элемент | Описание
--- | ---
Номер | ИД номер языка принтера, используемого аппаратом
Наименование | Имя языка принтера, используемого в аппарате
Версия | Версия языка принтера

- Подробную информацию о командах и параметрах UNIX см. в руководстве UNIX Supplement.