РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Подача питания

В данном разделе дается описание источника питания.

| Не используйте какие-либо другие источники питания, отличные от тех, которые соответствуют техническим параметрам, указанным в разделе "Технические характеристики устройства" данного руководства. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

| Не используйте источники электроэнергии с частотой, отличной от указанных в спецификациях (см. ниже). Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

| Не используйте универсальные сетевые адаптеры. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

| Не используйте сетевые удлинители. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

| Не используйте поврежденные, изломанные или измененные сетевые кабели. Также не используйте сетевые кабели, подвергшиеся пережатию тяжелыми предметами, сильному растяжению или сильно скрученные. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

| Не прикасайтесь к выводам вилки сетевого кабеля металлическими предметами, поскольку это может привести к возгоранию и/или поражению электрическим током.

| Прилагаемый сетевой кабель предназначен для использования только с данным аппаратом. Не используйте его для питания других устройств. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

| Не беритесь за вилку сетевого кабеля влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

| Выньте кабель питания из розетки (тяните за вилку, а не за кабель), если кабель или вилка изношена или повреждена.

| При повреждении электрического кабеля (нарушении изоляции, отключении питания и т. д.), обратитесь в сервисную службу для замены кабеля. Эксплуатация устройства с поврежденным кабелем может привести к возгоранию или поражению электрическим шоком.

| Убедитесь, что вилка шнура питания до конца вставлена в розетку. Частично вставленные вилки приводят к неустойчивому подключению, которое может привести к возникновению опасного нагрева.

| Если устройство не будет использоваться в течение нескольких дней или более длительное время, выключите его вилку из розетки.

| При отсоединении сетевого кабеля от стенной розетки тяните только за вилку, а не за кабель. В противном случае можно повредить кабель. Пользование поврежденным сетевым кабелем может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

| Не реже одного раза в год вынимайте вилку кабеля электропитания из розетки и чистите контактные штыри и зону вокруг них. Скопление пыли на вилке представляет собой угрозу возгорания.

| Перед выполнением работ по уходу за аппаратом всегда отсоединяйте сетевой кабель от стенной розетки.

- Убедитесь в том, что штепсель надежно вставлен в стенную розетку.

- Колебания напряжения не должны превышать 10%.