| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Задание нестандартного формата бумаги с панели управления

Выполните приведенную ниже процедуру для настройки аппарата с помощью панели управления при загрузке бумаги нестандартного размера в обходной лоток.

- При выборе [Настр. аппарата] в меню [Обходной лоток] раздела [Приоритет настроек лотка] окна [Система] области [Функц.принт.] настройки, выполненные с помощью панели управления, будут приоритетны по сравнению с настройками драйвера принтера. Для получения подробной информации о меню [Система] см. раздел "Система".

1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик] на панели управления.

2. Нажмите клавишу [Параметры системы].

3. Перейдите на вкладку [Пар.лот.бум.].

4. Нажмите клавишу [Размер бум.обх.лотка Принтера].

5. Нажмите кнопку [Нест.размер].

   Если нестандартный размер бумаги уже задан, нажмите клавишу [Изменить размер].

6. Нажмите клавишу [Верт.], введите вертикальный размер бумаги с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу [].

7. Нажмите клавишу [Гориз.], введите горизонтальный размер бумаги с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу [].

8. Нажмите [OK].

   На дисплее отображаются введенные значения размеров.

9. Нажмите [OK].

10. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

    Отображается начальный экран.

- При загрузке плотных/тонких листов или OHP-пленок укажите формат и тип бумаги.

- Значение [Автоопределение] является значением по умолчанию для параметра [Размер бум.обх.лотка Принтера].

- Подробные сведения о настройке драйверов принтеров см. в справке драйвера принтера.

- Система