| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Функции IP-факса

Функция IP-факса позволяет отправлять или получать документы между двумя факсами через сеть TCP/IP.

Преимуществами этой функции, удобной при соединении внутри одной локальной сети, являются:

- Снижение стоимости связи

- Скорость связи между IP-факсами выше, чем при использовании стандартного факса.

В качестве сетевых протоколов IP-факс использует SIP и H.323.

Для отправки укажите IP-адрес или имя узла вместо номера факса. При использовании привратника укажите псевдоним номера телефона.

При использовании SIP-сервера можно для отправки указать имя пользователя SIP.

Также можно передавать на факс G3, соединенный с общедоступной телефонной сетью (PSTN) через шлюз (совместимый с T.38).

Укажите адрес привратника или адрес сервера SIP (прокси-сервер, сервер регистрации, сервер переадресации) в качестве соответствующих Параметров H.323, Параметров SIP или Прогр./Изм./Уд. Шлюз в меню Нач. настройки.

Получать IP-факсы можно таким же образом, как и стандартные факсы. Подробную информацию о приеме см. в разделе "Типы приема".

- Для использования функций IP-факса данный аппарат должен быть подключен к локальной сети и параметры IP-факса должны быть правильно заданы в Начальных установках в меню Функции факса. Подробную информацию об этих установках см. в разделе "Начальные установки".

- Перед использованием этой функции настройте конфигурацию сети в меню Параметры системы. Для получения подробной информации о необходимых настройках см.Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- IP-факс, поддерживаемый этим аппаратом, совместим с Рекомендацией ITU-T T.38.

- SIP позволяет передавать и получать документы через сеть IPv6.

- Подробную информацию о Параметрах H.323, Параметрах SIP или Прогр./Изм./Уд. Шлюз см. в разделе “Начальные установки”.

- Эта функция поддерживает как IPv4, так и IPv6 адреса.

- Типы приема

- Нач. настройки

См. также

Терминология
Примечания по использованию IP-факса
Функции, недоступные при передаче IP-факса