РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Отчет об ошибке связи

Данный отчет печатается, если документ не был успешно передан при передаче из памяти.

Если в аппарате не задана печать отчета о результатах связи, такой отчет не печатается. Отчет используется для определения неудавшихся попыток передачи в расчете на последующую отправку.

- Автоматическую печать Отчета о сбое связи можно выбрать при помощи Параметра пользователя (переключатель 04, бит 1) в меню Функции факса.

- Такой отчет печатается только в том случае, если Отчет о результатах связи выключен и не удается успешно передать документ в режиме передачи из памяти.

- Можно выбрать добавление части изображения оригинала в отчет при помощи Параметра пользователя (переключатель 04, бит 7) в меню Функции факса.

- Если установлена аутентификация пользователя, можно настроить отображение адресата при помощи Параметра пользователя (переключатель 04, бит 4) в меню Функции факса.

- Если установлена аутентификация пользователя, можно настроить отображение имени отправителя при помощи Параметра пользователя (переключатель 04, бит 5) в меню Функции факса.

- Подробную информацию о Настройке параметров см. в разделе “Настройки параметров”.

- В столбце "Стр." указывается суммарное число страниц. В столбце "Страница не отправлена" указывается число страниц, которое не удалось отправить.

- "Не запрограммирован" означает, что документ не может быть отправлен, поскольку адресат переадресации не запрограммирован.

- "--" означает, что документ Интернет-факса отправлен на почтовый сервер, запрограммированный в данном аппарате. (Но это не означает, что электронная почта была доставлена.)

- Настройки параметров