| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Повтор указанной области

Повторное копирование указанной области изображения.

- Невозможно использовать эту функцию из АПД.

- Если выбрана регулировка поля, отмените настройку.

Для указания области повтора нужно задать значения X1, Y1, X2 и Y2 на оригинале. Перед вводом параметров области стирания выполните соответствующие измерения.

1. Разместите оригинал на стекле экспонирования

X1: 0 412 мм (0 16,2 дюймов)

X2: 20 432 мм (0,8 17 дюймов)

Y1: 0 277 мм (0 10,8 дюймов)

Y2: 20 297 мм (0,8 11,6 дюймов)

1. Выберите формат бумаги для копирования и коэффициент масштабирования.

2. Нажмите кнопку [Редакт./Цвет].

3. Нажмите кнопку [Ред. изобр.].

4. Нажмите кнопку [Повтор изобр.].

5. Нажмите кнопку [Заданная область].

6. Введите с цифровой клавиатуры длину [X1], а затем нажмите на [].

7. Введите с цифровой клавиатуры длину [Y1], а затем нажмите на [].

8. Введите с цифровой клавиатуры длину [X2], а затем нажмите на [].

9. Введите с цифровой клавиатуры длину [Y2], а затем нажмите на [].

10. Дважды нажмите [OK].