| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Сшивание

Если установлен дополнительный финишер, то при печати нескольких комплектов можно выполнить сшивание отдельных комплектов.

- Дополнительные параметры аппарата настраиваются с помощью драйвера принтера при отключенной двунаправленной передаче.

- Обязательно указывайте формат и ориентацию бумаги в драйвере принтера при использовании этой функции.

- Функцию сшивания нельзя использовать с бумагой следующих типов.

  - Толстая 1, толстая 2, толстая 3, толстая 4, наклейки, OHP-пленка, глянцевая, конверт, с покрытием

- Эта функция также доступна с помощью драйвера принтера PostScript 3. Дополнительные сведения см. в приложении PostScript 3.

- В зависимости от приложения, параметры печати могут не быть активированы, и результат печати может не соответствовать ожиданиям.

См. также

Позиции сшивания
Меры предосторожности при сшивании