РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Отправка полученных документов

Этот аппарат может пересылать полученные документы с использованием SUB-кодов.

Оригиналы, переданные с SUB-кодом, соответствующим SUB-коду, запрограммированному как ячейка пересылки, принимаются, а затем пересылаются запрограммированному получателю.

- Ячейки пересылки и принимающие станции должны быть настроены для передачи полученных документов. Ячейки пересылки можно запрограммировать с помощью функции “Настройка ячейки” в меню Функции факса. Для получения подробной информации о способе программирования см. раздел “Настройки ячейки”.

- Если указанный адресат является адресом электронной почты, полученный документ пересылается этому адресату в виде сообщения электронной почты.

- Если письмо отправляется на Интернет-факс или электронную почту, то письмо эл.почты можно зашифровать и отправить с цифровой подписью. Используйте пункт “Настройка ячейки” в обоих меню Функции факса и Web Image Monitor для указания того, использовать или нет шифрование и цифровую подпись. Для получения подробной информации о Настройке ячейки см. разделы “Основные параметры” или “Настройки ячейки”.

- Результаты пересылки не отправляются обратно запрашивающей стороне.

- Можно передавать документы, полученные с любого факсимильного аппарата, вне зависимости от его производителя.

- Для того, чтобы установить очередность приоритетов для дополнительных адресатов отправленных документов, в меню Функции факса используйте настройку параметров пользователя (переключатель 32, бит 0). Когда задан этот параметр, документ будет направляться альтернативному адресату в том случае, если указанный получатель является адресатом группы, имеющим адрес, не зарегистрированный для передачи указанного типа. См. раздел “Настройки параметров”.

- Общие настройки

- Настройки параметров

- Настройки ячейки

См. также

SUB Код отчета передачи