| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# 8021x

Используйте команду "8021x" для отображения информации, относящейся к IEEE 802.1x.

Просмотр настроек

`msh> 8021x`

Конфигурация

`msh> 8021x "parameter"`

Параметр | Конфигурируемые значения
--- | ---
eap {tls|ttls|leap|peap} {chap|mschap|mschapv2|pap|md5|tls} | Вы можете указать тип аутентификации EAP. tls: EAP-TLS (по умолчанию) ttls: EAP-TTLS leap: LEAP peap: PEAP chap, mschap, mschapv2, pap, md5 и tls являются параметрами для метода фазы 2, и один из них должен бтыь указан в случае выбора EAP-TTLS или PEAP. Не выполняйте эти настройки при использовании аутентификации EAP другого типа. Если вы выбираете EAP-TTLS, то вы можете выбрать chap, mschap, mschapv2, pap или md5. Если вы выбираете PEAP, то вы можете выбрать mschapv2 или tls.
username "строка символов" | Для сервера Radius можно указывать имя пользователя для входа в систему. Используемые символы: ASCII 0x20-0x7e (31 байт). По умолчанию пусто.
username2 "строка символов" | Вы можете указать имя пользователя фазы 2 для аутентификации EAP-TTLS/PEAP фазы 2. Используемые символы: ASCII 0x20-0x7e (31 байт). По умолчанию пусто.
domain "строка символов" | Вы можете указать логин имени домена для сервера Radius. Символы, которые можно вводить: ASCII 0x20-0x7e (64 байт), кроме @ и \. По умолчанию пусто.
password "строка символов" | Вы можете указать логин пароля для сервера Radius. Используемые символы: ASCII 0x20-0x7e (128 байт). По умолчанию пусто.
srvcert {on|off} | Вы можете установить сертификат сервера. Значением по умолчанию является "off".
imca {on|off} | Вы можете включить или выключить сертификат, если существуют промежуточный центр сертификации. Значением по умолчанию является "off".
srvid "строка символов" | Вы можете установить идентификацию сервера и субдомен сервера сертификации. Используемые символы: ASCII 0x20-0x7e (128 байт). По умолчанию пусто.
subdomain {on|off} | Вы можете указать, будет ли предоставляться доступ к устройству пользователям субдоменов. Значением по умолчанию является "off".
claer {a each command|all} | Возврат значений выбранного параметра к значениям по умолчанию. При выборе значения "all" все настройки будут восстановлены до значений по умолчанию. Однако статус аутентификации (включено или отключено) IEEE 802.1x для Ethernet и беспроводной ЛВС не будет задействован.